| # Ligne d'assemblage - Segments de lignes (tiasl1541m000) Cette session permet de définir et d'afficher l'ordre des segments pour une ligne d'assemblage. Options du menu approprié Vous pouvez lancer les sessions suivantes avec le segment sélectionné comme segment par défaut : Simulation et création de séquences de lignes (tiasl4200m000) Segment de ligne - Postes (tiasl1550m000) Segment de ligne - Séquence de ligne (tiasl4500m000) Segments de lignes (tiasl1540m000) Rubriques liées Présentation de la gestion de l'assemblage Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage Ligne d'assemblage Ensemble de postes d'assemblage consécutifs dans lesquels les articles du programme de montage final (PMF) sont fabriqués. Les articles sont transmis d'un poste d'assemblage à l'autre et les opérations sont exécutées au niveau de chaque poste. Une ligne d'assemblage est subdivisée en segments de lignes séparés par des tampons. Une ligne d'assemblage peut être une ligne principale ou une ligne d'approvisionnement. Segment de ligne Ensemble de centres de charge de lignes d'assemblage consécutifs dans une ligne d'assemblage incluse entre deux tampons. Le premier tampon correspond au début du segment, et le tampon suivant à la première partie du segment suivant. Segment de ligne suivant Ensemble de centres de charge de lignes d'assemblage consécutifs dans une ligne d'assemblage incluse entre deux tampons. Le premier tampon correspond au début du segment, et le tampon suivant à la première partie du segment suivant. Segment de ligne suivant Ensemble de centres de charge de lignes d'assemblage consécutifs dans une ligne d'assemblage incluse entre deux tampons. Le premier tampon correspond au début du segment, et le tampon suivant à la première partie du segment suivant. Ligne d'assemblage du segment suivant Ligne d'assemblage du Segment de ligne suivant. Vous ne pouvez lier un même segment de ligne qu'à un seul segment de ligne de la même ligne d'assemblage. Seul le dernier segment de ligne de la ligne d'approvisionnement peut être lié à plusieurs segments suivants situés sur des lignes d'assemblage différentes. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Liaison d'une ligne d'approvisionnement à plusieurs lignes parentes (structure de lignes d'assemblage divergente) Sélection d'une ligne d'assemblage - Paramètre Dépendant de la configuration Synchronisation d'une ligne d'approvisionnement et de plusieurs lignes parentes Temps de transport des lignes d'assemblage liées Simuler et créer séquences lignes Cliquez sur cette commande pour lancer la session Ligne d'assemblage - Segments de lignes (tiasl1541m000). Postes Cliquez sur cette commande pour lancer la session Segment de ligne - Postes (tiasl1550m000). Séquence ligne Cliquez sur cette commande pour lancer la session Segment de ligne - Séquence de ligne (tiasl4500m000). Segment de ligne Cliquez ici pour lancer la session Segments de lignes (tiasl1540m000). |