| # Contrôle des entrées/sorties Données de contrôle des entrées/sorties Le contrôle des entrées/sorties vous permet de juger de l'efficacité de vos machines et de vos centres de charge. Vous pouvez comparer les entrées réelles aux entrées planifiées et vous assurer ainsi qu'aucun centre de charge ou qu'aucune machine ne nuit à la productivité par la faiblesse de son rendement. La comparaison des sorties réelles et des sorties planifiées vous permet de détecter tout problème au niveau d'une machine ou d'un centre de charge. La différence entre les entrées et les sorties est appelée file d'attente et vous pouvez vous servir du contrôle des entrées/sorties pour comparer la file d'attente réelle et la file d'attente planifiée. La différence entre ces deux entités est l'écart de file d'attente. Vous pouvez également définir une file d'attente souhaitée (dans le champ File d'attente souhaitée de la session Centres de charge (tirou0101m000)) et la comparer à la file d'attente réelle. L'écart de file d'attente souhaité est la file d'attente réelle moins la file d'attente souhaitée. Un autre mesure de performances fournie par le contrôle des entrées/sorties est le taux de charge établi. Comment utiliser le contrôle des entrées/sorties Dans la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000), définissez les paramètres appropriés : Le paramètre Mettre à jour la méthode de contrôle d'E/S indique si la période cible est exprimée en nombre de semaines ou en nombre de jours. Le paramètre Nombre de périodes pour générer les données d'E/S indique combien de jours ou de semaines contient la période cible. La case à cocher Inclure les achèvements partiels (par défaut) indique si ERP LN prend ou non en compte les opérations de routage qui ne sont que partiellement achevées dans le calcul des entrées/sorties. Cette case constitue le paramètre par défaut de la case à cocher de la session Génération du contrôle entrées/sorties du centre de charge (tisfc3210m000) et de la session Génération données de contrôle entrées/sorties de machines (tisfc3220m000), dans lesquelles vous pouvez changer son état. Définissez les centres de charge dont vous voulez voir apparaître les données d'entrées/sorties comme critiques. Cochez la case Critique pour planification du centre de charge dans la session Centres de charge (tirou0101m000). Utilisez les sessions Génération du contrôle entrées/sorties du centre de charge (tisfc3210m000) et Génération données de contrôle entrées/sorties de machines (tisfc3220m000) pour générer les données. Vous pouvez afficher les données du centre de charge dans la session Contrôle des entrées/sorties du centre de charge (tisfc3510m000) et celles concernant les machines dans la session Contrôle des entrées/sorties de machines (tisfc3520m000). Vous pouvez afficher les données sous forme graphique dans les sessions Graphique de contrôle entrées/sorties du centre de charge (tisfc3710m000) et Graphique de contrôle des entrées/sorties de machines (tisfc3720m000). Quand vous n'avez plus besoin des données d'entrée/sortie, vous pouvez les supprimer dans les sessions Suppression du contrôle entrées/sorties du centre de charge (tisfc3212m000) et Suppression du contrôle des entrées/sorties de machines (tisfc3222m000). Centres de charge partagés Dans les sessions d'impression et de génération de graphiques, vous avez la possibilité de présenter les données pour les centres de charge partagés: Pour chaque centre de charge principal, les données de tous les centres de charge secondaires sous-jacents sont ajoutées dans l'état. Pour chaque centre de charge secondaire, les données de ce centre (dans la société qui lui est propre), sont imprimées. Remarque Vous ne pouvez pas voir les données des centres de charge partagés dans les sessions Contrôle des entrées/sorties du centre de charge (tisfc3510m000) et Contrôle des entrées/sorties de machines (tisfc3520m000). Rubriques liées Centres de charge partagés Ordres de fabrication : présentation fonctionnelle Planification des stocks (INP) |