| # Traitement RRP, vue générale Si vous simulez des commandes dans la session Génération de la planification des ordres (cprrp1210m000), ERP LN exécute les étapes suivantes pour le scénario et le niveau de plan indiqué. Détermination du jeu d'articles à simuler Détermination de la séquence de planification des articles Simulation des articles un par un 1. Détermination du jeu d'articles à simuler Vous pouvez indiquer une plage d'articles dans la session Génération de la planification des ordres (cprrp1210m000). Pour indiquer un seul article, servez-vous de la session Génération de la planification des ordres (article) (cprrp1220m000). Vous pouvez réduire la sélection d'articles en cochant la case Exécuter une simulation de calcul des besoins par changement net. Pour plus d'informations, voir Simulations de calcul des besoins par écart. Vous pouvez étendre la sélection des articles en cochant l'une des cases suivantes ou les deux : Sélection ascendante des articles Sélection descendante des articles Pour plus d'informations sur ces cases à cocher, voir la section Traitement, sélection des articles. 2. Détermination de la séquence de planification des articles ERP LN trie les articles par numéro de phase d'ordre. Cette séquence permet de faire en sorte que les produits finis soient planifiés avant les composants. Pour plus d'informations, voir la section Séquence de planification et numéros de phase. ERP LN divise chaque groupe d'articles ayant le même numéro de phase en deux sous-groupes : le premier sous-groupe contient tous les articles utilisés comme matières périmées ou matières de remplacement. Le second sous-groupe contient les articles restants. Vous devez planifier les articles définis comme articles de remplacement en premier, afin de déterminer le DAV (disponible à la vente) de ces articles. Si dans le cadre d'une planification des ressources ultérieure, il est décidé d'utiliser une matière périmée à la place de la matière standard, ou d'employer une matière de remplacement pour pallier une rupture de stock de la matière standard, les premiers résultats de planification concernant les matières de remplacement ne seront plus corrects. Dans ce cas, ERP LN replanifie automatiquement les matières de remplacement. 3. Simulation des articles un par un ERP LN planifie chaque article dans l’ordre du numéro de phase. Reportez-vous à la section. Traitement RRP, calcul de base pour un article Rubriques liées Planification des ordres, vue générale Traitement, sélection des articles Traitement RRP, calcul de base pour un article Séquence de planification et numéros de phase Simulations de calcul des besoins par écart Matières à consommation totale et matières de remplacement dans Enterprise Planning |