| # Contrôle du stock (tiasc2240m000) Cette session permet de contrôler le stock avant le lancement du processus de production. Elle établit quelles pièces d'assemblage sont requises pour l'exécution des ordres d'assemblage et contrôle que le stock planifié est suffisant. Un état des ruptures de pièces d'assemblage est généré. En outre, vous pouvez générer des listes des ordres d'assemblage bloqués qui requièrent les pièces en rupture. Remarque Cette session est essentielle à la fonctionnalité de contrôle de stock d'autres sessions. Seules les données générées par cette session peuvent être ultérieurement traitées par la session Génération listes d'ordres d'assemblage pour pièces critiques (tiasc2245m000) et affichées dans les sessions Rupture de pièces d'assemblage (tiasc2540m000), Rupture de pièces d'assemblage - Ordres d'assemblage (tiasc2545m000) et Ordre d'assemblage - Ruptures de pièces d'assemblage (tiasc2546m000). ERP LN limite toujours les recherches aux pièces d'assemblage critiques et aux ordres qui s'y rapportent. Reportez-vous à la session Articles - Production (tiipd0101m000) pour connaître les articles critiques. Cliquez deux fois sur un article et cliquez sur l'onglet Méthodes pour afficher le champ Critique pour contrôle de stock. Pour contrôler l'inventaire, spécifiez une ou plusieurs lignes d'assemblage ainsi qu'une date ou une période. En outre, vous pouvez limiter la vérification à certaines parties de l'assemblage. La session identifie les ordres qui répondent à ces critères puis opère le contrôle de ces ordres et pièces d'assemblage. En cas de rupture, ERP LN génère une liste des pièces d'assemblage dont le stock est insuffisant. Cette liste s'affiche dans la session Rupture de pièces d'assemblage (tiasc2540m000). En plus de l'état des pièces en rupture de stock, vous pouvez générer des listes d'ordres bloqués qui requièrent ces pièces. Ces listes s'affichent dans la session Rupture de pièces d'assemblage - Ordres d'assemblage (tiasc2545m000) pour chaque combinaison de jour et pièce d'assemblage. Elles contiennent tous les ordres bloqués pour cette combinaison de date de besoin et de pièce d'assemblage, même si le nombre total de pièces requises pour ces ordres dépasse la quantité restant en rupture. Si vous générez des listes d'ordres, ERP LN supprime les éventuelles listes existantes pour chaque combinaison de jour et de pièce d'assemblage située dans la période spécifiée. Ainsi, les nouvelles listes remplacent les anciennes. Si, pour une certaine combinaison de pièce d'assemblage et de date de besoin, aucune nouvelle liste n'est générée, l'ancienne liste, s'il en existe une, est malgré tout supprimée. Notez que les listes d'ordres que vous générez dans cette session ne contiennent que des ordres bloqués. Pour inclure des ordres non bloqués, mettre à jour les listes existantes, spécifier des critères de sélection ou encore générer un grand nombre d'ordres, lancez la session Génération listes d'ordres d'assemblage pour pièces critiques (tiasc2245m000). Les ordres bloqués sont ceux dont le traitement est interrompu. Si un ordre était déjà commencé, il ne pourra être traité que sur le poste suivant. Un ordre peut être bloqué pour divers motifs, telle qu'une rupture de stock. Dans la session Ordre d'assemblage - Motifs de blocage (tiasc2103m000), vous pouvez bloquer et débloquer des ordres ou bien afficher les motifs de leur blocage. Pour plus d'informations sur le blocage des ordres, reportez-vous à l'aide relative à cette session. Remarque Le stock peut être vérifié seulement si dans Planification d'entreprise, le système de commande de l'article est Planifié. Reportez-vous au champ Système de commande dans l'onglet Paramètres de la session Article - Commande (tcibd2100s000). Le choix des ordres contrôlés dépend entre autres des dates que vous sélectionnez. Toutefois l'heure d'assemblage d'un ordre peut se situer partiellement en dehors de la plage de dates spécifiée. Dans ce cas, seules les pièces d'assemblage requises aux dates de la sélection sont vérifiées. Rubriques liées Présentation de la gestion de l'assemblage Articles critiques Ordres d'assemblage Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage Utilisation d'un poste d'assemblage Date de besoin Spécifie la ou la période pour laquelle le contrôle doit être opéré. Ligne d'assemblage Spécifie la ou les lignes d'assemblage pour lesquelles le contrôle doit être opéré. (Re)générer les listes d'ordres (ordres bloqués seulement) Cochez cette case pour générer les listes d'ordres bloqués qui requièrent les pièces en rupture de stock. Pour chaque combinaison de date de besoin et de pièce d'assemblage de la plage spécifiée, une liste est créée qui contient tous les ordres bloqués disponibles, sauf si aucune rupture de stock ne s'est produite ou qu'aucun ordre n'existe pour cette combinaison. Ces listes ne contiennent que des ordres bloqués ; elles se substituent aux listes qui existent éventuellement pour la même combinaison de date de besoin et de pièce d'assemblage. Contrôler stock Cliquez ici si le stock est suffisant pour les composants en regard desquels vous avez coché la case Critique pour contrôle de stock dans la session Articles - Production (tiipd0101m000). Messages Cliquez ici pour afficher les messages d'erreur. |