| # Sélection de données pour le planning (tisfc1125m000) Cette session permet de sélectionner les ordres de fabrication à afficher dans le planning graphique (diagramme de Gantt SFC). Vous pouvez non seulement sélectionner une plage d'ordres de fabrication, mais aussi utiliser des critères pour sélectionner les ordres de fabrication, par exemple, en fonction du PCS, de la date de début de fabrication, de la machine ou du centre de charge. Procédez comme suit : Sélectionnez les données que vous voulez consulter dans le planning graphique. Cliquez sur Continuer. Le planning graphique est lancé. Dans le planning, vous pouvez choisir la façon dont vous voulez afficher les ordres de fabrication. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Diagramme de Gantt SFC (tisfc1126m000). Rubriques liées Utilisation d'un planning graphique Ordre de fabrication Ordre destiné à fabriquer une quantité définie d'un article pour une date de livraison donnée. Projet Ensemble d'actions de fabrication et d'achat exécutées pour une commande client particulière. Un projet a pour déclencheur une commande client et concerne les articles relevant du type de commande A la commande. Un projet a pour but de planifier et de coordonner la fabrication de ces articles. Pour une fabrication du type standard à la commande, un projet sert uniquement à lier l'article à la commande client. Sinon, un projet peut inclure : des données Article spécifiques (nomenclatures et gammes), la planification du projet (activités). Un budget est un projet de type spécial qui permet de planifier et d'estimer des coûts, et non de gérer la production. Date et heure de début de fabrication Date de début de l'ordre de fabrication. Date de livraison planifiée Date de fin des articles de l'ordre de fabrication, conforme à la planification. Statut de l'ordre Statut affecté à un ordre de fabrication, qui indique l'état d'avancement de l'ordre. Par exemple, Planifié, Documents imprimés ou Lancé. Centre de charge Zone de production incluant une ou plusieurs personnes et/ou machines aux caractéristiques identiques, qui peut être considérée comme une entité à des fins de planification des besoins en capacité et de programmation détaillée. Machine Dans ERP LN, objet mécanique sur lequel il est possible d'exécuter des opérations pour fabriquer des articles. Les machines sont liées à des taux opératoires. Le taux opératoire et le taux de main-d'oeuvre forment ensemble la base du prix de revient réel des ordres de fabrication. Date de début/reprise Date de début prévue pour le reste de la fabrication. Article Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Ignorer l'opération si le temps de fabrication restant est nul Si cette case est cochée, les opérations terminées n'apparaissent pas dans le planning. Ignorer les opérations dont le statut est Achevé Si cette case est cochée, les opérations ayant le statut Achevé n'apparaissent pas dans le planning. Lecture seule Si cette case est cochée, il n'est pas possible de déplacer les opérations à l'aide de la souris dans le planning pour modifier les données de planification des opérations. Toutefois, vous pouvez double-cliquer sur les blocs d'opérations dans le planning de façon à lancer la session appropriée afin de modifier les données de planification. Taille de la grille Si vous replanifiez les opérations dans le planning graphique, vous pouvez définir la taille (en minutes) des étapes pour déplacer une opération. Par exemple, si vous attribuez la valeur 30 minutes au champ Taille de la grille, vous pouvez déplacer une opération en utilisant des étapes de 30 minutes. L'heure de début de l'opération peut alors être fixée à 12.30, 13.00, 13.30, etc. Remarque Si la taille de votre grille est de 1 ou 2 minutes et que vous l'augmentez, par exemple, à 15 ou 30 minutes, vous réduisez la sensibilité du planning. En effet, des étapes de plus grande taille vous empêchent de déplacer involontairement une opération lorsque vous déplacez le pointeur de la souris sur le planning. Continuer Cliquez sur cette commande pour lancer le planning graphique. |