| # Données d'ordres de fabrication par défaut (tisfc0102s000) Cette session permet de définir des valeurs par défaut pour des ordres de fabrication et des groupes d'ordres de fabrication. Les valeurs par défaut à utiliser dépendent de la série d'ordres de fabrication à laquelle appartient l'ordre de fabrication (ou le groupe d'ordres). Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Regroupement d'ordres Groupe de séries Groupe de séries pour lequel sont définies les valeurs par défaut. Ces valeurs par défaut ne peuvent être utilisées que si ce groupe de séries est le même que celui indiqué dans le champ Groupe de séries pour ordres de fabrication de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000). Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Série d'ordres de fabrication Série pour laquelle les valeurs par défaut sont définies. Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Méthode de déplacement opérations précédentes Ce champ détermine les effets de la reprogrammation sur la planification des opérations précédentes. La valeur indiquée dans ce champ est la valeur par défaut du champ Opération(s) précédente(s) de la session de détails Ordres de fabrication (tisfc0501m000). Lorsque vous déplacez l'opération 30 dans la structure ci-dessous, le contenu du champ de méthode de déplacement des opérations précédentes a un effet sur les opérations 10, 20 et 60.
          10
        |------+
               |   30     40     50
               |-------|------|------|
               |              |
          20   |          60  |
        |------+       |------+
La méthode de déplacement des opérations n'est pas prise en compte dans le décalage de la planification des ordres de fabrication effectué au moyen de la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000) ou Décalage de la planification de la production (tisfc1202m000). Cette méthode n'est utilisée que pour le décalage des opérations dans la session de détails Planification de la production (tisfc0110m000). Méthode de déplacement opérations suivantes Ce champ détermine les répercussions de la reprogrammation des opérations sur la planification des opérations consécutives. La valeur indiquée dans ce champ est la valeur par défaut du champ Opérations suivantes de la session de détails Ordres de fabrication (tisfc0501m000). Lorsque vous déplacez l'opération 30 dans la structure ci-dessous, le contenu du champ de méthode de déplacement des opérations suivantes a un effet sur les opérations 40 et 50 :
          10
        |------+
               |   30     40     50
               |-------|------|------|
               |              |
          20   |          60  |
        |------+       |------+
La méthode de déplacement des opérations n'est pas prise en compte dans le décalage de la planification des ordres de fabrication effectué au moyen de la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000) ou Décalage de la planification de la production (tisfc1202m000). Cette méthode n'est utilisée que pour le décalage des opérations dans la session de détails Planification de la production (tisfc0110m000). Service de traitement des ordres Valeur par défaut du champ Service de traitement des ordres dans la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000). Rubriques liées Services de traitement Service de traitement des ordres Nom du centre de charge. Date de blocage des estimations Valeur par défaut du champ Date de blocage des estimations dans la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000). Elément de prix de revient de transfert d'en-cours Valeur par défaut du champ Elément de prix de revient de transfert d'en-cours dans la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000). Valeurs autorisées L'élément de prix de revient saisi doit être de type Coûts de transfert des en-cours. Rubriques liées Transfert des en-cours Imprimer l'étiquette durant la déclaration des ordres achevés Si cette case est cochée, le paramètre par défaut indiqué dans la session Ordres de fabrication (tisfc0101s000) stipule qu'une étiquette est imprimée pour l'ordre de fabrication quand vous utilisez la session Déclaration des ordres achevés (tisfc0520m000) pour achever cet ordre. Rubriques liées Etiquettes dans Fabrication Répartir les heures en préparation et fabrication Si cette case est cochée, les heures estimées et réelles d'une opération seront réparties. Les heures estimées et réelles d'une opération peuvent être réparties en heures de temps de préparation et en heures de temps de cycle. Cette répartition se traduit par un volet préparation et un volet fabrication des heures estimées et des heures main-d'oeuvre/machine, que vous pouvez consulter dans la session Coûts horaires estimés et réels (ticst0502m000), notamment. Toutefois, pour des raisons liées aux performances, il est parfois préférable de ne pas effectuer cette répartition en cas de post-consommation des heures (c'est à dire, quand la case Post-consommer heures de la session de détails Articles - Production (tiipd0101m000) est cochée). |