| # Ordre d'assemblage du poste - Caractéristiques et options (tiasc2512m000) Cette session permet d'afficher les caractéristiques et les options d'un ordre d'assemblage spécifique, sur un poste d'assemblage particulier. Vous pouvez définir des caractéristiques et des options dans le module Configuration de la ligne d'assemblage (LAC). Dans ce module, vous pouvez définir pour chaque poste les caractéristiques à imprimer dans les instructions de travail. Les caractéristiques et options applicables à un ordre seront affichées dans ces sessions et imprimées dans les instructions de travail. Vous pouvez aussi définir les caractéristiques à imprimer dans ce module au niveau du segment de ligne. Rubriques liées Présentation de la gestion de l'assemblage Variantes et ordres d'assemblage de poste Ordres d'assemblage Ordre d'assemblage Ordre permettant d'assembler un produit sur une ou plusieurs lignes d'assemblage. Poste d'assemblage Centre de charge faisant partie d'une ligne d'assemblage. Un poste est utilisé dans la fabrication des articles d'un programme de montage final (PMF). Il peut comprendre plusieurs positions, ce qui lui permet d'accepter plusieurs articles. Article Article générique ou article fabriqué dont la Source d'approvisionnement par défaut est Assemblage. Variante de produit Configuration particulière d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations. Exemple Article configurable : perceuse électrique Options : 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V) 2 couleurs (bleu, gris). 6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options. Caractéristique caractéristique d'une classe de configuration. Il peut s'agir d'une propriété quelconque qui peut contenir une certaine valeur. Une couleur est un exemple de caractéristique. Les caractéristiques de classe peuvent être : Obligatoires Persistantes (peuvent être enregistrées) Privées (ne peuvent pas être utilisées en dehors du modèle de configuration) Actives (en cours d'utilisation) Explicites (dérivées de) Remarque : Vous pouvez lier à une classe autant de caractéristiques que vous le désirez. Seule une option peut être liée à une caractéristique. Option Valeur prédéfinie d'une caractéristique. Caractéristique : Couleur de base Options de caractéristique : rouge, vert ou bleu. |