| # Paramètres de contrôle des charges (cpwlc2101m000) Cette session permet de gérer les paramètres relatifs à la méthode de planification des charges pour une combinaison scénario/ niveau de plan/ unité de planification particulière. Configurez les paramètres de contrôle des charges pour chaque unité de planification à laquelle s'applique la méthode de planification du contrôle des charges. Vous pouvez sélectionner Planification infinie ou Contrôle des charges comme méthode de planification dans le champ Type de plan directeur de la session Unité de planification (cprpd6100m000). Rubriques liées Contrôle des charges, algorithme de planification Contrôle des charges, exemple graphique Scénario Scénario pour lequel ERP LN gère les paramètres de contrôle des charges. Niveau du plan Niveau de plan pour lequel ERP LN gère les paramètres de contrôle des charges. Unité de planification Unité de planification à laquelle ces paramètres s'appliquent, sous le scénario et l'article plan indiqués. Planification en amont Si cette case est cochée, ERP LN effectue la planification en amont de la fabrication. Si cette case n'est pas cochée, ERP LN saute la phase de planification en amont de l'algorithme de planification du contrôle des charges. Rubriques liées Contrôle des charges, algorithme de planification Contrôle des charges, planification en amont et en aval Règle de planification en amont Ce champ détermine de quelle manière est calculée la priorité des articles pour la planification, si vous avez coché la case Planification en amont et que ERP LN ne peut pas planifier tous les articles plan dans une même période. Remarque Le champ Inclure la priorité de l'article a également une incidence sur l'algorithme de planification. Planification en aval Si cette case est cochée, ERP LN planifie en aval la fabrication. Si cette case n'est pas cochée, ERP LN saute la phase de planification en aval de l'algorithme de planification du contrôle des charges. Rubriques liées Contrôle des charges, algorithme de planification Contrôle des charges, planification en amont et en aval Règle de planification en aval Ce champ détermine de quelle manière est calculée la priorité des articles, si vous avez coché la case Planification en aval et que ERP LN ne peut pas planifier tous les articles plan dans une même période. L'incidence du paramètre de ce champ sur la façon dont ERP LN détermine la priorité des articles dépend aussi de l'option que vous avez sélectionnée dans le champ Inclure la priorité de l'article. Inclure les coûts matières Si cette case est cochée, ERP LN prend en compte les coûts matières d'un article pour déterminer la priorité de cet article. Cette case à cocher détermine comme suit la façon dont ERP LN définit la priorité des articles : Si vous sélectionnez Oui dans le champ Inclure la priorité de l'article, ERP LN base le niveau de priorité sur l'option que vous avez choisie dans le champ Règle de planification en amont ou le champ Règle de planification en aval, et multiplie la valeur résultante par les coûts matières de l'article plan. ERP LN multiplie ensuite cette valeur par le facteur de priorité correspondant à la priorité des articles plan que vous avez définie dans le champ Priorité de la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Si vous sélectionnez Non dans le champ Inclure la priorité de l'article, ERP LN base le niveau de priorité sur la valeur que vous avez indiquée dans le champ Règle de planification en amont ou dans le champ Règle de planification en aval. ERP LN multiplie ensuite la valeur résultante par les coûts matières de l'article plan. Si vous sélectionnez Seulement dans le champ Inclure la priorité de l'article, ERP LN ne prend pas en compte le paramètre de cette case à cocher. Rubriques liées Contrôle des charges, calcul des priorités de planification Inclure les coûts de production Si cette case est cochée, Pour déterminer la priorité d'un article, ERP LN prend en compte les coûts de production de cet article. Cette case à cocher détermine comme suit la façon dont ERP LN définit la priorité des articles : Si vous sélectionnez Oui dans le champ Inclure la priorité de l'article, ERP LN base le niveau de priorité sur l'option que vous avez choisie dans le champ Règle de planification en amont ou dans le champ Règle de planification en aval, et multiplie la valeur résultante par les coûts de production de l'article plan. ERP LN multiplie ensuite cette valeur par le facteur de priorité correspondant à la priorité des articles plan que vous avez définie dans le champ Priorité de la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Si vous sélectionnez Non dans le champ Inclure la priorité de l'article, ERP LN base le niveau de priorité sur la valeur que vous avez indiquée dans le champ Règle de planification en amont ou dans le champ Règle de planification en aval. ERP LN multiplie ensuite la valeur résultante par les coûts de production de l'article plan. Si vous sélectionnez Seulement dans le champ Inclure la priorité de l'article, ERP LN ne prend pas en compte le paramètre de cette case à cocher. Rubriques liées Contrôle des charges, calcul des priorités de planification Inclure la priorité de l'article Détermine si la priorité d'un article doit être prise en compte dans la planification. Les priorité des articles sont définies dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000) et vont de la valeur Le plus faible à la valeur Le plus haut. Oui La priorité d'un article est prise en compte dans la planification du contrôle des charges, de même que les règles spécifiées dans les champs Règle de planification en amont et Règle de planification en aval. Non La priorité d'un article n'est pas prise en compte dans la planification. Uniquement Les articles sont planifiés par ordre de priorité décroissante. Les valeurs des champs Règle de planification en amont et Règle de planification en aval ne sont pas prises en compte. Rubriques liées Contrôle des charges, calcul des priorités de planification Consommation de capacité basée sur Ce champ détermine comment la capacité est consommée lorsque le plan de production est planifié. Point de départ contrôle des charges Détermine le point de départ de la simulation. |