| # Consommation de la capacité brute des centres de charge dans PCS Infor ERP LN 6.1 Si vous faites appel à la planification de réseau PCS dans Infor ERP LN 6.1, et qu'une activité réseau inclut la fabrication, la capacité du centre de charge peut être consommée deux fois : au niveau de la capacité brute définie pour les activités PCS; au niveau de la capacité requise pour les ordres de fabrication SFC liés aux activités. Infor ERP LN 6.1 SP1 La double consommation de la capacité des centres de charge n'est pas toujours souhaitable. Dans Infor ERP LN 6.1 SP1, vous pouvez cocher la case Utilisation des besoins bruts en capacité PCS de la session Centres de charge (tirou0101m000) pour empêcher cette double consommation. Rubriques liées Consommation de la capacité brute dans PCS |