| # Contrôle des charges, calcul des priorités de planification Si le volume de production souhaité pour une période dépasse les contraintes de capacité ou de matières existantes, ERP LN doit effectuer une sélection. Certains articles plan peuvent être planifiés immédiatement. Les autres doivent être déplacés vers la période précédente ou suivante. Cette sélection est basée sur les données de planification et d'article suivantes : Données de planification : volume de production, volume déplacé, nombre de périodes déplacées. Données d'article : coûts matières totaux, coûts de production, priorité de l'article. Les données d'article peuvent être définies dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Vous pouvez modifier le calcul de la priorité de planification dans la session Paramètres de contrôle des charges (cpwlc2101m000). L’impact des champs de cette session est démontré dans la rubrique Contrôle des charges, exemple détaillé. Niveau de priorité Un niveau de priorité est calculé pour chaque article plan. Trois approches différentes sont disponibles. Le niveau de priorité peut être basé sur les éléments suivants : les données de planification, telles que le volume de production, les priorités d'article prédéfinies (haute, moyenne, faible), une combinaison de données de planification et de priorités d'article. Déterminez ces paramètres en définissant le champ Inclure la priorité de l'article. Données de planification Si la valeur du champ Inclure la priorité de l'article est Non, le niveau de priorité est basé sur les données de planification telles que le volume de production. Le niveau de priorité est calculé en fonction de la méthode suivante : Règles de planification en amont/en aval D'abord, le niveau de priorité est défini sur l'une des valeurs suivantes : Volume de production Le volume de production correspond à la quantité devant être produite durant une période. Volume déplacé Le volume déplacé est le volume de production qui a été déplacé dans une autre période. Nombre de périodes déplacées Le nombre de périodes dont un volume de production donné a été déplacé vers l’amont ou vers l’aval. Volume et périodes déplacés Le volume et les périodes déplacés sont définis comme suit :
    Volume déplacé * nombre de périodes déplacées
Vous pouvez définir des règles distinctes pour les étapes de planification en amont et en aval dans les champs Règle de planification en amont et Règle de planification en aval. Coûts de production et coûts matières Le niveau de priorité défini à l'étape précédente peut être ajusté en le multipliant par les coûts de production ou par les coûts matières de l'article plan. Cela est déterminé par les champs Inclure les coûts matières ou Inclure les coûts de production de la session Paramètres de contrôle des charges (cpwlc2101m000). Priorités d'article prédéfinies Si le champ Inclure la priorité de l'article contient Seulement, le niveau de priorité est basé sur les priorités d'article prédéfinies. Les priorités d'article peuvent être faibles, moyennes, hautes, et ainsi de suite. La priorité de chaque article plan est enregistrée dans le champ Inclure les coûts de production de la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Combinaison de données de planification et de priorités d'article. Si la valeur du champ Inclure la priorité de l'article est Oui, le niveau de priorité est basé sur une combinaison des données de planification et des priorités d’articles prédéfinies. Le niveau de priorité est calculé de la façon suivante : La méthode de calcul d'un niveau de priorité est décrite sous l'en-tête Données de planification. Le niveau de priorité est ensuite multiplié par un facteur de priorité qui reflète l'importance relative de l'article plan concerné. Le facteur de priorité est basé sur le tableau suivant :
Priorité | Facteur de priorité
--- | ---
Le plus haut | 1.8
Très haut | 1.6
Supérieur | 1.4
Haut | 1.2
Moyen | 1
Faible | 0.8
Inférieur | 0.6
Très faible | 0.4
Le plus faible | 0.2
La priorité d'un article est enregistrée dans le champ Inclure les coûts de production de la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Remarque L'unité de mesure n'est pas prise en compte dans le critère de volume de production. Le volume de production n'est pas un critère valable si plusieurs unités (telles que pièce, kg ou litre) permettent de mesurer les articles plan. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser la valeur financière du volume de production. Effectuez cette opération en cochant les cases Inclure les coûts matières ou Inclure les coûts de production. Si les règles de planification se traduisent par le même niveau de priorité pour deux articles, l'article dont le volume de production est le plus élevé est planifié en premier. Rubriques liées Contrôle des charges Contrôle des charges, algorithme de planification |