| # Traitement des matières post-consommées ERP LN post-consomme les matières liées aux opérations pour lesquelles des quantités sont déclarées achevées. Si un ordre de fabrication ne comporte aucune opération, ERP LN post--consomme toutes les matières. Pour plus de détails sur le calcul des quantités à sortir par post-consommation, voir la rubrique Calcul de la quantité post-consommée. Vous pouvez visualiser le résultat de la post-consommation des matières dans la session Ordres de fabrication (tisfc0101s000). ERP LN soustrait la quantité de matières post-consommée de la valeur du champ Livraison suivante et ajoute la même quantité à celle du champ A sortir. L'ordre magasin correspondant est immédiatement lancé. Remarque ERP LN diminue la valeur du champ Livraison suivante sans aller au-dessous de zéro. ERP LN imprime aussi un état des résultats de la post-consommation des matières. Rubriques liées Procédure de post-consommation Liaison des matières aux opérations Calcul de la quantité post-consommée Présentation d'une sortie de matières Post-consommation |