| # Contrôles qualité des stocks Les contrôles qualité des stocks sont des contrôles qualité sur des articles en stock. Si un contrôle qualité des stocks est généré pour les articles sélectionnés, ceux-ci sont bloqués et considérés comme du stock en attente. Procédure de contrôle qualité des stocks Etape 1. Générez des contrôles qualité des stocks dans la session Génération des contrôles qualité des stocks (qmptc2220m000). Vous pouvez générer des ordres de contrôle qualité des stocks sur la base d'un article, d'un magasin, d'un emplacement, d'un lot et d'une date. Le logiciel ERP utilise la combinaison qualité et le code Qualité comme données de contrôle par défaut. Etape 2. Servez-vous de la session Contrôles qualité des stocks d'articles (qmptc2120m000) pour afficher les contrôles qualité des stocks que vous avez générés dans la session Génération des contrôles qualité des stocks (qmptc2220m000). Etape 3. Dans la session Stock pour contrôle qualité des stocks (qmptc2130m000), réservez le(s) lot(s), magasin(s) et articles qui doivent être contrôlés au moyen de l'ordre de contrôle. Etape 4. Utilisez la session Ordres de contrôle qualité des stocks (qmptc2100m000) pour afficher les ordres de contrôle qualité des stocks qui sont créés par défaut. Dans cette session, vous pouvez aussi modifier les ordres de contrôle qualité des stocks existants ou en créer de nouveaux Etape 5. Servez-vous de la session Lignes d'ordre de contrôle qualité (qmptc1101m000) pour afficher, modifier ou créer des lignes d'ordre de contrôle. Les lignes d'ordre de contrôle indiquent comment un article est testé. Etape 6. Pour chaque ordre de contrôle, vous pouvez créer différents échantillons de différentes tailles et avec des dates/heures différentes dans la session Echantillons d'ordres de contrôle qualité (qmptc2110m000). Le logiciel ERP vérifie si le total de tous les échantillons correspond à la taille de l'échantillon. Etape 7. Une fois que vous avez créé des échantillons, vous pouvez saisir les données de test dans la session Echantillons de données de test (qmptc1115m000) (par caractéristique) ou la session Echantillon de données de test par numéro de série (qmptc1116m000) (par numéro de série). La session dans laquelle vous saisissez les données de test dépend des paramètres définis dans la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000). Une fois les données de test saisies, le logiciel ERP génère les résultats globaux définis pour cette caractéristique particulière. Etape 8. Vous pouvez traiter les ordres de contrôle par contrôle qualité des stocks dans la session Traitement des ordres de contrôle (qmptc1204m000). Le logiciel ERP détermine si les pièces sont bonnes ou mauvaises dans la taille de l'échantillon. A partir de cette évaluation, le logiciel ERP calcule les quantités réelles acceptées et rejetées. Ces quantités acceptées et rejetées sont comparées au niveau de qualité acceptable saisi dans la session Groupes de tests (qmptc0136m000). Si le pourcentage de quantité accepté est inférieur à ce niveau, l'ordre ou le lot entier est rejeté. Etape 9. Servez-vous de la session Impression et clôture des contrôles qualité des stocks (qmptc2221m000) pour fermer les ordres dont le statut est Traité. Le logiciel ERP vérifie tous les contrôles qualité des stocks traités et débloque tout le stock. |