| # Configuration du produit (PCF) Dans un système de gestion de la production traditionnel, la structure de produit comprend en général : des données d'article, notamment le délai de livraison et le prix de revient ; des données ayant trait à la structure des articles, nomenclature notamment ; des données sur les opérations, telles que les gammes. Ce système peut convenir aux sociétés qui fabriquent un nombre limité de produits. En revanche, si un grand nombre de variantes des produits finis est proposé, ces produits sont en général assemblés ou fabriqués uniquement lorsque la commande du client a été reçue. Dans ce cas, le système informatique traditionnel peut rencontrer des difficultés relatives à la quantité, à la complexité et aux possibilités de gestion des données de produit, et à la nécessité de disposer d'informations opportunes. La majorité des sociétés réalisant un assemblage à la commande utilise des variantes produit. Il est donc impossible de définir la structure du produit pour toutes les versions de tous les produits finis en avance. La réponse à ce problème est la gestion de la configuration. Cela peut se traduire par un produit modulaire bien conçu possédant ses propres fonctions de prise en charge de la conception et de la validation offertes par le système informatique afin d'améliorer le niveau de contrôle logistique. Dans le module Configuration du produit (PCF), un modèle de produit est créé. Toutes les caractéristiques de ce modèle y sont définies. Vous pouvez définir la variante de produit souhaitée en sélectionnant les options des caractéristiques. La transposition de vos besoins dans la structure du produit de la variante est contrôlée par un groupe de règles de décisions et de contraintes. Ces contraintes indiquent les composants et les opérations qui sont ou non utilisés dans une version spécifique. Aspects relatifs aux performances Les paramètres définis dans cette session peuvent avoir un impact sur les performances du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à PCF sans PCS. Rubriques liées Procédures PCF |