| # Ricalcolo della durata del ciclo in caso di modifica dell'occupazione uomo o dell'occupazione macchina Se si desidera modificare il numero di risorse per un'operazione, è possibile correggere il valore del campo Occupazione uomo per produzione oppure del campo Occupazione macchina nella sessione Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000) o nella sessione Pianificazione produzione (tisfc0110m000). Se si desidera evitare che l'occupazione uomo o l'occupazione macchina modificata alteri i costi di produzione, fare clic su Sì quando ERP LN formula la domanda riguardo al ricalcolo della durata del ciclo. In tal caso, ERP LN effettua i calcoli descritti di seguito. Occupazione macchina modificata
    Nuova durata del ciclo = (Occupazione macchina precedente / Nuova occupazione macchina) * Durata del ciclo precedente
    Nuova occupazione uomo = (Occupazione uomo precedente * Durata del ciclo precedente) / Nuova durata del ciclo
Esempio
Quantità | 10
Durata del ciclo | 30 minuti
Attrezzaggio | 60 minuti
Occupazione uomo | 4
Occupazione macchina | 2
Ore-uomo correnti | 20 ore
Ore-macchina correnti | 12 ore
Modificare l'occupazione macchina da 2 a 3. Risultato del ricalcolo Nuova durata del ciclo: (2/3) * 30 = 20 minuti Nuova occupazione uomo: (4*30)/20 = 6 uomini Aggiornamento automatico Ore-uomo risultanti: 10 * 20 * 6 / 60 = 20 ore Ore-macchina risultanti: (3 * 60) / 60 + (10 * 20 * 3)/60 = 3 + 10 = 13 ore (l'ora aggiunta è l'ora aggiuntiva necessaria per l'attrezzaggio della terza macchina) Occupazione uomo modificata
    Nuova durata del ciclo = (Occupazione uomo precedente / Nuova occupazione uomo) * Durata del ciclo precedente
    Nuova occupazione macchina = (Occupazione macchina precedente * Durata del ciclo precedente) / Nuova durata del ciclo
Esempio
Quantità | 10
Durata del ciclo | 30 minuti
Attrezzaggio | 60 minuti
Occupazione uomo | 1
Occupazione macchina | 1
Ore-uomo correnti | 5 ore
Ore-macchina correnti | 6 ore
Modificare l'occupazione uomo da 1 a 2. Risultato del ricalcolo Nuova durata del ciclo: (1/2) * 30 = 15 minuti Nuova occupazione macchina: (1*30)/15 = 2 macchine Aggiornamento automatico Ore-uomo risultanti: 10 * 15 * 2 / 60 = 5 ore Ore-macchina risultanti: (2 * 60) / 60 + (10 * 15 * 2)/60 = 2 + 5 = 7 ore (l'ora aggiunta è l'ora aggiuntiva necessaria per l'attrezzaggio della seconda macchina) |