| # Ricalcolo dei numeri di fase È possibile ricalcolare i numeri di fase manualmente o automaticamente. Il ricalcolo manuale viene eseguito nella sessione Calcolo numeri fase (cprpd6200m000). Se viene selezionata la casella di controllo Aggiornamento in linea numero fase nella sessione Parametri EP (cprpd0100m000), ERP LN aggiorna i numeri di fase in linea ogni volta che gli elementi riportati di seguito vengono modificati: Distinta di base (BOM) Distinta dei materiali critici (BCM) Relazioni di fornitura Nota L'aggiornamento in linea dei numeri di fase determina una riduzione delle prestazioni del sistema, specialmente quando vengono inserite o generate contemporaneamente molte righe della BOM o della BCM. La differenza tra i numeri di fase per la pianificazione principale e i numeri di fase per la pianificazione basata su ordini è riportata di seguito: I numeri di fase per la pianificazione principale vengono basati sulle BCM, mentre i numeri di fase per la pianificazione basata sugli ordini vengono basate sulle BOM. I numeri di fase per la pianificazione principale prendono in considerazione le unità del piano. Argomenti correlati Sequenza di pianificazione e numeri di fase Calcolo dei numeri di fase per pianificazione basata sul piano principale Calcolo dei numeri di fase per pianificazione basata sugli ordini |