| # Indicatori di riferimento per Distinta base di progettazione (tiedm2110m000) Utilizzare questa sessione per per collegare gli indicatori di riferimento a una riga distinta base di progettazione. È necessario avviare questa sessione selezionando una riga distinta base di progettazione nella sessione Distinta base di progettazione (tiedm1110m000) e scegliendo Indicatori di riferimento per Distinta base di progettazione dalla barra degli strumenti oppure dal menu appropriato. Per selezionare gli indicatori di riferimento, è necessario fare clic su Nuovo in questa sessione. Per selezionare gli indicatori di riferimento, è possibile eseguire lo zoom nel campo Indicatore di riferimento della sessione Indicatori di riferimento per Elemento di progettazione (tiedm0120m000). Se non sono stati definiti indicatori di riferimento per elemento di progettazione, per selezionare tali indicatori è possibile eseguire lo zoom dalla sessione Indicatori di riferimento per Elemento di progettazione (tiedm0120m000) nella sessione Indicatori di riferimento (tcmcs0190m000). Un indicatore di riferimento può essere applicato a uno o più elementi di progettazione nella riga distinta base di progettazione. Per indicare il numero di articoli della riga distinta base di progettazione a cui viene collegato l'indicatore di riferimento, è necessario utilizzare il campo Quantità di questa sessione. Argomenti correlati Panoramica degli indicatori di riferimento Procedura per il collegamento di indicatori di riferimento nella distinta base di progettazione Indicatori di riferimento e Modifiche multiple BOM Elem. di prog. Elemento utilizzato nel processo di sviluppo. È possibile definire più revisioni di un elemento di progettazione. In genere, le revisioni più recenti sono ancora in fase di progettazione o test, un'altra revisione può essere passata alla fase di produzione e le revisioni meno recenti sono considerate obsolete. Un articolo normale può essere gestito per revisioni solo quando viene copiato dal modulo Gestione dati progettazione. Revisione Versione o versione revisionata di un elemento di progettazione o di un articolo gestito per revisioni, ovvero un articolo collegato a un elemento di progettazione. È possibile creare più revisioni di un elemento di progettazione. Esempio Elemento di progettazione: Mountain bike E-MB01
Revisione | Descr. | Stato
--- | --- | ---
A1 | Bozza della bicicletta | Non rilasciato
A2 | Disegno della bicicletta | Non rilasciato
A3 | Elemento di progettazione padre di bicicletta MB01 | Rilasciato
A4 | Bicicletta obsoleta | Annullato
Posizione Il numero della riga distinta base di progettazione. Quantità netta Il numero di articoli della riga distinta base di progettazione necessari per produrre l'articolo finale. Indicatore di riferimento Specifica la posizione in cui deve essere inserito un componente su un articolo, ad esempio il punto in cui deve essere montato un componente elettronico su un circuito stampato. Gli indicatori di riferimento spesso vengono utilizzati nel campo dell'elettronica e posso essere originati da una stazione CAD (Computer-Aided Design). Argomenti correlati Panoramica degli indicatori di riferimento Indicatore di riferimento La descrizione dell'indicatore di riferimento. Può trattarsi, ad esempio, di un codice che indica la posizione in cui deve essere montato un articolo componente. Quantità Il numero di articoli della riga distinta base di progettazione a cui si applica l'indicatore di riferimento. Un indicatore di riferimento può essere applicato a uno o più elementi nella riga distinta base di progettazione. Argomenti correlati Panoramica degli indicatori di riferimento Procedura per il collegamento di indicatori di riferimento nella distinta base di progettazione |