| # Riprogrammazione ordini di assemblaggio (tiasl4220m000) Utilizzare questa sessione per spostare o scambiare manualmente gli ordini per far fronte a circostanze impreviste. Un ordine viene spostato in avanti o indietro nel tempo. Un ordine spostato indietro viene anticipato a una data precedente. Viene quindi spostato indietro anche nella posizione della sequenza di linea. Un ordine spostato in avanti viene rinviato a una data successiva. Viene quindi spostato in avanti anche nella posizione della sequenza di linea. Esistono due tipi di modifiche: lo spostamento e lo scambio. È necessario selezionare il tipo di modifica che si desidera effettuare. Esempio La sequenza originaria è 1-2-3-4-5. Se si scambiano gli ordini 1 e 4, questi vengono scambiati e non viene apportata altra modifica. La sequenza 1-2-3-4-5 diventa quindi 4- 2-3- 1-5. Se si sposta un ordine, questo viene rimosso da una posizione e inserito in un'altra. Tutti gli ordini compresi tra la posizione iniziale e quella nuova vengono spostati di un posto verso la posizione iniziale. Di conseguenza, gli ordini compresi tra queste posizioni si spostano nella direzione opposta all'ordine spostato. Se l'ordine 4 viene spostato indietro di tre posizioni, la nuova sequenza sarà 4-1-2-3-5. Gli ordini 1, 2 e 3 risulteranno spostati in avanti di una posizione. Se invece viene spostato in avanti di tre posizioni l'ordine 1, la nuova sequenza sarà 2-3-4- 1-5 e gli ordini 2, 3 e 4 risulteranno spostati di una posizione indietro. Nota È possibile scambiare o spostare solo gli ordini di assemblaggio a cui è assegnato lo stato Pianificato. Se l'ordine scambiato/spostato ha una nuova data pianificata di uscita dalla linea che è precedente alla data di riferimento dell'ordine, viene chiesto se si desidera continuare. Questa conferma viene richiesta perché la data di riferimento viene utilizzata per determinare il periodo di validità del contenuto di un ordine. Il contenuto di un ordine è costituito, tra l'altro, dalle operazioni e dai materiali necessari. Pertanto, se la data di uscita dalla linea è anteriore alla data di riferimento, possono verificarsi problemi perché la produzione si basa sul contenuto di un ordine non ancora valido. Ad esempio, non sarà possibile produrre una determinata caratteristica del prodotto nel momento specifico perché le macchine necessarie non sono ancora operative. ERP LN chiederà quindi se si desidera procedere nel caso in cui si verifichi una situazione di questo tipo. Se si sceglie di continuare, vengono registrati dei messaggi che è possibile visualizzare nella sessione Messaggi assemblaggio (tiasc0501m000). Se necessario, il pianificatore può eseguire operazioni in relazione a questi ordini. Le nuove date pianificate di uscita dalla linea degli ordini di assemblaggio (varianti di prodotto) vengono comunicate a Configurator. Argomenti correlati Controllo assemblaggio (ASC) - Panoramica Tipo di riprogrammazione Selezionare il tipo di modifica da effettuare. Scambio: due ordini vengono scambiati e non viene apportata altra modifica. Spostamento: un ordine viene rimosso da una posizione e inserito in un'altra. Gli ordini compresi tra la posizione iniziale e la nuova posizione dell'ordine vengono spostati in avanti di una posizione. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento della Guida relativo alla sessione. Segmento di linea Il segmento di linea di cui devono essere riprogrammati gli ordini di assemblaggio. Gli ordini vengono programmati per segmento e la sequenza ordini può essere diversa da un segmento di linea a un altro. / Il segmento di linea di cui devono essere riprogrammati gli ordini di assemblaggio. Gli ordini vengono programmati per segmento e la sequenza ordini può essere diversa da un segmento di linea a un altro. Primo ordine Il primo dei due ordini che vengono scambiati.
Operazione di scambio
Sequenza: | 1-2-3-4-5
Primo ordine | 1
Secondo ordine | 4
Risultato | 4-2-3-1-5
Secondo ordine ... Ordine da spostare Selezionare l'ordine da riprogrammare. Direzione spostamento È possibile scegliere Avanti o Indietro (nel tempo). Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento della Guida relativo alla sessione. Posizioni da spostare Digitare il numero di posizioni di cui si desidera spostare l'ordine selezionato nella sequenza di linea. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento della Guida relativo alla sessione. Riprogramma Scegliere questo comando per spostare o scambiare gli ordini. Messaggi Scegliere questo comando per visualizzare messaggi di errore relativi, ad esempio, a ordini stazione di linea i cui fabbisogni non sono stati scaricati a consuntivo o a trasferimenti di semilavorati che non possono essere creati. |