| # Misure (tsmdm0165m000) Utilizzare questa sessione per definire e gestire le misure. La misura, insieme a dettagli quali limiti superiori, limiti inferiori e valori normali, consente di pianificare la manutenzione preventiva dell'articolo. Se il funzionamento dell'articolo non è conforme ai valori previsti, ERP visualizza un messaggio di avviso, consentendo quindi di intraprendere un'operazione correttiva per evitare il danneggiamento o la perdita dell'articolo. Le misure vengono utilizzate nei seguenti moduli di Assistenza: Pianificazione e strategie di assistenza Gestione ordini di assistenza Sistema di gestione lavoro Misura Il codice della misura. Descrizione Il nome o la descrizione della misura. Tipo di strumento L'attrezzatura o lo strumento necessario per eseguire la misura. Tendenza di utilizzo La tendenza di utilizzo del sistema misurato. È possibile esprimere tale tendenza come y= f(x), dove y e x sono rispettivamente la variabile dipendente e la variabile indipendente. Nel sistema ERP sono supportati i seguenti tipi di tendenza di utilizzo: Nessuno - Questa opzione viene utilizzata quando non è presente alcuna tendenza di utilizzo. Crescente - La tendenza viene definita crescente quando la misura della variabile dipendente aumenta con il passare del tempo. Decrescente - La tendenza viene definita decrescente quando la misura della variabile dipendente diminuisce con il passare del tempo. Crescente ciclica - La tendenza viene definita crescente ciclica quando la misura della variabile aumenta periodicamente con il passare del tempo. Decrescente ciclica - La tendenza viene definita decrescente ciclica quando la misura della variabile dipendente diminuisce periodicamente con il passare del tempo. Entro i limiti - La tendenza viene considerata entro i limiti quando la misura è compresa nell'intervallo di valori previsto. Fuori dai limiti - La tendenza viene considerata fuori dai limiti quando la misura non è compresa nell'intervallo di valori previsto. Variabile indipendente Una variabile creata come input o predittore da utilizzare in un modello per generare il risultato. Variabile indipendente La descrizione della variabile indipendente. Variabile dipendente Una variabile, o output, generata da un modello in base all'input di un'equazione progettata. Variabile dipendente La descrizione della variabile dipendente. Valore normale indipendente Il valore presunto della variabile indipendente quando quella dipendente raggiunge il valore normale dipendente. Questo campo viene utilizzato durante la generazione di previsioni o durante la pianificazione. Valore normale dipendente Il valore normale della variabile dipendente. Questo valore determina il momento in cui è opportuno procedere alla manutenzione dell'articolo con numero di serie del gruppo. Valore massimo Il valore massimo della variabile dipendente. La misura non deve superare il valore limite massimo. Nota Nel campo Avviso per limiti misura superati è possibile selezionare un segnale che ERP LN invierà all'utente non appena la misura supera il valore massimo. Valore minimo Il valore minimo della variabile dipendente. La misura non deve scendere al di sotto di questo valore limite. Nota Nel campo Avviso per limiti misura superati è possibile selezionare un segnale che ERP LN invierà all'utente non appena la misura scende al di sotto del valore minimo. Avviso per limiti misura superati Un avviso inviato all'utente quando la misura della variabile dipendente non è compresa nell'intervallo stabilito. Avviso per limiti misura superati Il nome o la descrizione del segnale. Attività follow up L'attività che consente di differire una data di fine o di revisionare la nuova attività da eseguire. Attività follow up La descrizione dell'attività follow up. Testo istruzione Testo aggiuntivo Argomenti correlati Utilizzo dei testi |