| # Storico ordini di ispezione (qmptc3505m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare gli ordini di ispezione relativi a uno specifico ordine di origine. La sessione di dettagli Storico ordini di ispezione (qmptc3505m000) consente di visualizzare i dettagli degli ordini di ispezione, ad esempio tipo di test, dimensione del campione e livello di qualità accettabile. Argomenti correlati Ispezioni standard Origine Package o modulo integrato a cui si riferisce un ordine (di ispezione). Ordine origine Il numero di ordine dell'origine dell'ispezione. Articolo In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Servizi in conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Descrizione articolo Consente di visualizzare la descrizione dell'articolo. Quantità ordine Quantità fisica in cui una merce o un articolo viene gestito. Una quantità di legno, ad esempio, può essere espressa come lunghezza utilizzando l'unità del metro o come volume utilizzando l'unità del metro cubo. Quantità ordine Consente di visualizzare la quantità ordine. Ordine Ordine utilizzato per strutturare l'ispezione di prodotti acquistati, prodotti o venduti. Tipo di test Definizione della modalità di prelievo dei campioni dalla quantità ordine. Dimensione campione Quantità totale di campioni ottenuta dalla quantità ordine da testare, espressa nell'unità utilizzata per la dimensione campione. È possibile inserire la dimensione campione come quantità fissa oppure come percentuale della quantità dell'ordine o della frequenza, se è stato selezionato il tipo di test Campionatura continua. Unità di misura campione L'unità di misura della dimensione campione. Frequenza Intervallo tra due campioni, espresso nell'unità di misura frequenza. Spiegazione: ogni 100 pezzi viene definito un nuovo campione di 10 pezzi. In questo caso vengono definiti 11 campioni di 10 pezzi ciascuno. Esempio
Campione | 10 pezzi
Frequenza | 100 pezzi
Quantità ordine | 1150 pezzi
Percentuale Consente di visualizzare la percentuale del campione come parte della metodologia. Unità di misura campione Consente di visualizzare l'unità di misura del campione come parte della metodologia. Livello di qualità accettabile Percentuale minima di un campione di prova da approvare affinché venga approvata la quantità articolo totale. Se ad esempio l'AQL (Acceptable Quality Level, Livello accettabile di qualità) è impostato su 90 e la percentuale approvata è inferiore a tale cifra, l'intera quantità viene rifiutata. Testo Consente di visualizzare il test correlato allo storico delle intestazioni ordini di ispezione. Riga Il numero di posizione nell'ordine al quale è collegato l'ordine di ispezione, ovvero il numero di posizione della riga ordine di vendita, il numero di posizione della riga ordine di acquisto, il numero di posizione nella distinta base. Operazione Serie di fasi di un ciclo di produzione eseguite in successione per la produzione di un articolo. Durante un'operazione del ciclo di produzione vengono raccolti i seguenti dati: Attività, ad esempio troncatura. Macchina utilizzata per l'esecuzione dell'attività (facoltativo), ad esempio troncatrice. Luogo in cui l'attività viene eseguita (centro di lavoro), ad esempio falegnameria. Numero di impiegati necessari per l'esecuzione dell'attività. Questi dati vengono utilizzati per determinare i lead time degli ordini, per pianificare gli ordini di produzione e per calcolare i prezzi di costo. Durante o dopo questa operazione, è stata eseguita un'ispezione di qualità. Sequenza Numero di sequenza dell'ordine di ispezione in base al quale vengono testate le caratteristiche di campioni diversi. Ispezione Consente di visualizzare un elenco delle righe ordine di ispezione generate per uno specifico ordine di ispezione. Queste righe corrisponderanno alle caratteristiche gestite per ciascun gruppo di test collegato all'ID qualità. Ispezione Consente di visualizzare la sequenza dell'ispezione eseguita. Unità di gestione Una struttura di materiali di imballaggio o una parte di tale struttura utilizzata per l'imballaggio degli articoli. Nota In un'unità di gestione sono inclusi diversi attributi, ovvero il codice identificativo, l'articolo imballaggio (facoltativo) e la quantità di articoli imballaggio (facoltativa). Importante! Se si collega un articolo a un'unità di gestione, l'articolo viene imballato tramite l'unità di gestione. Gli articoli imballaggio fanno riferimento al tipo di container o ad altro materiale di imballaggio dal quale è formata l'unità di gestione. Definendo ad esempio un articolo imballaggio come cassa di legno per una unità di gestione, si specifica che l'unità di gestione in questione è una cassa di legno. ID qualità Condizioni che determinano la generazione di ordini di ispezione e la modalità di esecuzione delle ispezioni. Una combinazione di qualità consente di collegare le informazioni riportate di seguito: Il modulo o il package che costituisce l'origine delle ispezioni della qualità. Il gruppo di qualità o di articoli al quale vengono applicate le ispezioni di qualità. I requisiti di qualità da soddisfare, definiti nell'ID qualità. ID qualità Consente di visualizzare l'ID qualità e la relativa descrizione. Gruppo test Definizione della frequenza con cui si prelevano campioni per testare una quantità ordine, nonché definizione della dimensione del campione. Data ordine La data di creazione dell'ordine di ispezione. Data di completamento La data di completamento di tutte le righe ordine di ispezione. Questa data viene aggiornata automaticamente nella sessione Completa/Elabora ordini di ispezione (qmptc1202m000) e non è possibile immetterla manualmente. Storico campioni Visualizza l'opzione Storico campioni disponibile nel menu File sotto Specifiche. Fare clic su Storico campioni per visualizzare la sessione Storico campioni (qmptc3510m000). Storico righe ordini di ispezione Visualizza l'opzione Storico righe ordini di ispezione disponibile nel menu File sotto Specifiche. Fare clic su Storico righe ordini di ispezione per visualizzare la sessione Ordine di ispezione - Storico righe (qmptc3506m000). |