| # Basi di ricarico linea di assemblaggio (ticpr1190m000) Utilizzare questa sessione per definire la base di ricarico di una linea di assemblaggio. Una base di ricarico è costituita da una serie di componenti di costo in base ai quali viene calcolato il ricarico della linea di assemblaggio. Una base di ricarico viene definita se, come metodo di calcolo per il ricarico della linea di assemblaggio, è impostata l'opzione selettiva (costi totali) o selettiva (costi aggiuntivi). Il metodo di calcolo del ricarico viene definito nella sessione di dettagli Ricarichi linea di assemblaggio (ticpr1180m000). È possibile accedere a questa sessione solo dalla sessione Ricarichi linea di assemblaggio (ticpr1180m000). Argomenti correlati Componenti di costo in Produzione Linea di assemblaggio Set di stazioni di linea consecutive in cui vengono prodotti articoli FAS (Final Assembly Schedule). Gli articoli da produrre passano da una stazione di linea a un'altra e in corrispondenza di ciascuna di esse vengono sottoposti a varie operazioni. Una linea di assemblaggio è suddivisa in segmenti di linea separati da buffer. Una linea di assemblaggio può essere una linea principale o una linea di fornitura. Articolo generico L'articolo generico o l'articolo prodotto il cui campo Origine fornitura predefinita è impostato su Assemblaggio. Numero sequenza Il numero di sequenza del ricarico della linea di assemblaggio. Componente di costo Il componente di costo collegato al ricarico della linea di assemblaggio. Argomenti correlati Componenti di costo in Produzione |