| # Prelievo di materiali - Strategie Metodi ERP LN offre diversi livelli di controllo per il prelievo di materiali. È possibile specificare un metodo diverso per ciascun materiale. Metodi disponibili per controllare la quantità del prelievo: Controllo diretto dell'utente sulle quantità da prelevare Quantità determinate dalle allocazioni Metodi disponibili per controllare il momento del prelievo. ERP LN preleva il materiale: Al comando di un utente Alla data di allocazione Immediatamente dopo il rilascio dell'ordine di produzione Metodi speciali: Scarico a consuntivo Scorte di reparto Dettagli dei metodi per prelevare i materiali È possibile agire sul processo di prelievo con i seguenti parametri: Elaborazione diretta riga ordine di magazzino Scarica materiali a consuntivo La casella di controllo Prelievo manuale della sessione Parametri Gestione reparto produzione (tisfc0100s000) agisce sul processo di prelievo di tutti i materiali. I materiali vengono prelevati quando si sceglie il comando Inizio prelievo scorte nella sessione Materiale da prelevare per ordini di produzione (ticst0101m100). Per istruzioni sull'utilizzo di queste caselle di controllo, vedere l'argomento Parametri relativi al prelievo di materiale. Per informazioni sui metodi per controllare la quantità e i tempi relativi ai prelievi di materiale, vedere: Specifica del materiale da prelevare Elaborazione righe ordine di magazzino Scarico a consuntivo Se si applica lo scarico a consuntivo, ERP LN preleva il materiale nel momento in cui viene riportata come completata o scartata una quantità del prodotto finito. Vedere Scarico a consuntivo. Scorte di reparto È possibile mantenere i materiali a basso costo nel reparto produzione come scorte di reparto. Le scorte di reparto non sono allocate in un magazzino e non vengono incluse nei costi del materiale. Per contabilizzare i materiali delle scorte di reparto, viene aggiunto un ricarico al prezzo di costo di un prodotto finito. La fornitura di articoli di scorte di reparto al reparto produzione è attivata da Kanban. È possibile creare un ordine di magazzino di tipo Produzione, in cui si determina da quale magazzino e a quale centro di lavoro deve essere spedito il materiale. Argomenti correlati Parametri relativi al prelievo di materiale Specifica del materiale da prelevare Elaborazione righe ordine di magazzino Scarico a consuntivo Collegamento di materiali a operazioni Prelievo di materiale - Panoramica |