| # Stampa scorte di materiale mancanti per Ordine di produzione (tisfc0419m000) Utilizzare questa sessione per verificare se il materiale richiesto per gli ordini di produzione è disponibile in tempo. Riporta completato Nel report vengono utilizzati i seguenti simboli:
* | Indica una scorta di materiale mancante.
! | Indica che la disponibilità del materiale dipende dall'esecuzione di altri ordini. Se tali ordini sono in ritardo, è possibile che si verifichi un problema di scorte di materiale mancanti.
Argomenti correlati Prelievo di materiale - Panoramica Prevenzione di problemi di scorte mancanti per gli ordini di produzione Verifica delle scorte di materiale mancanti Verifica multilivello delle scorte di materiale mancanti Intervallo di selezione Gruppo ordini SFC Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare un intervallo di gruppi di ordini. Gruppo ordini SFC Insieme di ordini di produzione pianificati che è possibile utilizzare come criterio di selezione per il trasferimento degli ordini di produzione pianificati da Pianificazione aziendale al modulo Gestione reparto produzione (SFC) di Produzione. Nel modulo SFC è quindi possibile utilizzare lo stesso insieme di ordini di produzione per organizzare le varie attività produttive. Ordine di produzione Ordine per la produzione di una quantità specificata di un articolo entro una determinata data di consegna. Progetto Serie di azioni di produzione e di acquisto eseguite per un particolare ordine cliente. Un progetto viene avviato da un ordine cliente relativo ad articoli con criterio ordine Su ordine. Lo scopo di un progetto è pianificare e coordinare la produzione di questi articoli. Per una produzione standard su ordine (STO), il progetto viene utilizzato solo per collegare l'articolo all'ordine cliente. Negli altri casi un progetto può includere le seguenti informazioni: Dati articolo personalizzato (distinte base e cicli di produzione) Pianificazione del progetto (pianificazione delle attività) Un budget è un tipo speciale di progetto che viene utilizzato per pianificare e stimare una produzione, non per eseguirla. Data e ora di inizio produzione La data e ora di inizio dell'ordine di produzione. Pianificatore Impiegato o reparto responsabile della pianificazione della produzione, dell'acquisto e della distribuzione di articoli. Il pianificatore prende in considerazione i livelli di scorte, la disponibilità dei materiali e le capacità delle risorse e interviene nel caso di segnalazioni, ad esempio i messaggi di riprogrammazione generati da ERP LN. Pianificatore reparto produzione Responsabile della stampa, della programmazione e del rilascio degli ordini di produzione, nonché della gestione dei carichi di lavoro. Opzioni Verifica Determina il tipo di verifica eseguito in questa sessione. Valori consentiti Disponibile ERP LN verifica le scorte disponibili. I ricevimenti programmati degli ordini di acquisto vengono ignorati. I ricevimenti programmati degli ordini di produzione vengono tenuti in considerazione solo nei seguenti casi: L'ordine di produzione è già stato rilasciato. L'ordine di produzione è incluso negli intervalli di selezione specificati nella casella di gruppo Intervallo di selezione. Scorte pianificate disponibili ERP LN verifica la quantità disponibile prevista in base a tutte le transazioni di scorte pianificate, inclusi i ricevimenti programmati di tutti gli ordini di acquisto e gli ordini di produzione. Questa verifica non è multilivello. In altri termini, ERP LN non verifica se i materiali forniti da altri ordini di produzione sono in ritardo a causa di scorte di materiale mancanti per tali ordini di produzione. Multilivello ERP LN verifica la quantità disponibile prevista. Se un materiale deve essere fornito da un ordine di produzione, ERP LN verifica inoltre se i materiali per tale ordine di produzione saranno disponibili in tempo. Viene effettuata una verifica ricorsiva della disponibilità dei materiali di livello inferiore. Per ulteriori informazioni, vedere Verifica multilivello delle scorte di materiale mancanti. Ambito Determina i magazzini le cui scorte disponibili vengono tenute in considerazione da ERP LN. Valori consentiti Solo magazzino corrente Vengono tenute in considerazione solo le scorte presenti nel magazzino del materiale. Il magazzino del materiale è visualizzato nel campo Magazzino della sessione Distinta base (tibom1110m000). Magazzini pianificati in gruppo Vengono tenute in considerazione le scorte presenti in tutti i magazzini appartenenti allo stesso gruppo del magazzino del materiale. Di norma, i magazzini adiacenti appartengono allo stesso gruppo. ERP LN esclude tuttavia i magazzini per i quali la casella di controllo Includi in Pianificazione aziendale della sessione Magazzini (tcmcs0503m000) è deselezionata. Tutti i magazzini in gruppo Vengono tenute in considerazione le scorte presenti in tutti i magazzini appartenenti allo stesso gruppo del magazzino del materiale, indipendentemente dall'impostazione della casella di controllo Includi in Pianificazione aziendale della sessione Magazzini (tcmcs0503m000). Se il campo Verifica è impostato su Multilivello, questo campo viene impostato su Magazzini pianificati in gruppo e non può essere modificato. Ignora scorte bloccate Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN non tiene in considerazione le scorte bloccate per l'analisi della fornitura dei materiali degli ordini di produzione. Le scorte possono essere bloccate per l'ispezione oppure per altri motivi. Selezionare questa casella di controllo se si prevede che la qualità del materiale sarà insufficiente. Se il campo Verifica è impostato su Multilivello, questa casella di controllo viene impostata automaticamente allo stesso modo della casella di controllo Blocco Pianificazione aziendale per ispezione della sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) e non può essere modificata. Solo articoli critici Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN verifica solo i materiali per i quali la casella di controllo Critico per verifica scorte della sessione Articoli - Produzione (tiipd0101m000) è selezionata. Nota Se si esegue una verifica multilivello e un materiale non critico utilizza materiali di livello inferiore che sono critici, ERP LN effettua la verifica sui materiali di livello inferiore. Stampa Stampa solo scorte mancanti Se la casella di controllo è selezionata, le righe materiale per le quali saranno disponibili scorte sufficienti vengono omesse dal report. Stampa Avvia la stampa. |