| # Variabili processo per Operazione (Fase) (tisfc0132m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare e modificare le variabili di processo collegate a un ordine di produzione relativo a un'operazione specifica o a una combinazione specifica operazione-fase dell'operazione. Se il valore del campo Fase operazione è impostato su 0 (zero), le variabili di processo visualizzate sono collegate direttamente all'operazione. Nota Per visualizzare o modificare tutte le variabili di processo collegate a un ordine di produzione, indipendentemente dall'operazione o dalla fase dell'operazione stessa, utilizzare la sessione Variabili processo per Ordine di produzione (tisfc0131m000). Argomenti correlati Microciclo di produzione Ordine di produzione Ordine per la produzione di una quantità specificata di un articolo entro una determinata data di consegna. Ordine di produzione Stato assegnato a un ordine di produzione che indica la fase del processo di elaborazione a cui è giunto un ordine, ad esempio Pianificato, Documenti stampati o Rilasciato. Operazione Serie di fasi di un ciclo di produzione eseguite in successione per la produzione di un articolo. Durante un'operazione del ciclo di produzione vengono raccolti i seguenti dati: Attività, ad esempio troncatura. Macchina utilizzata per l'esecuzione dell'attività (facoltativo), ad esempio troncatrice. Luogo in cui l'attività viene eseguita (centro di lavoro), ad esempio falegnameria. Numero di impiegati necessari per l'esecuzione dell'attività. Questi dati vengono utilizzati per determinare i lead time degli ordini, per pianificare gli ordini di produzione e per calcolare i prezzi di costo. Fase operazione Operazione secondaria collegata a un'operazione del ciclo di produzione. Una fase dell'operazione può contenere informazioni quali istruzioni, informazioni sul processo e informazioni sugli strumenti. Se il valore di questo campo è impostato su 0 (zero), le variabili di processo visualizzate sono collegate direttamente all'operazione. Variabile processo Impostazione o valore di input relativo a una macchina, a uno strumento o alla qualità del processo rilevante per l'esecuzione di un'operazione o di una fase dell'operazione. Alcuni esempi sono la profondità di taglio, la velocità di taglio e la temperatura. Limite di controllo massimo Il valore massimo consentito per la variabile di processo. Limite di controllo minimo Il valore minimo consentito per la variabile di processo. Valore traguardo Il valore oggettivo della variabile di processo. Scostamento da valore traguardo Il modo in cui vengono determinati il limite di controllo massimo e il limite di controllo minimo della variabile di processo. Nota Il valore di destinazione, lo scostamento e il modo in cui viene determinato lo scostamento stesso vengono definiti nella sessione di dettagli Operazione (Fase) - Variabili processo (tirou1111m000). Valore traguardo L'unità utilizzata per misurare la variabile di processo. Operazione Stato assegnato a un'operazione, ad esempio Pianificato, Pronto per avvio o Completato. Questo stato indica la fase del processo di elaborazione a cui è giunta un'operazione. |