| # Campione - Dati test per Numero di serie (qmptc1116m000) Utilizzare questa sessione per inserire i dati di test effettivi dopo aver misurato un articolo campione. I dati di test vengono utilizzati per accettare o respingere una quantità in base ai risultati del campionamento. Ogni campione sottoposto a test viene classificato come Positivo o Negativo. Se sono presenti dei disegni, è possibile utilizzare gli appositi pulsanti per visualizzare quanto segue: Modalità in base alla quale viene eseguito il test di un articolo (pulsante Disegno test) Aspetto della caratteristica (Disegno caratteristica) Aspetto dell'articolo (Disegno articolo) Utilizzare il pulsante Calcola algoritmo per calcolare il valore della caratteristica dell'algoritmo in base ai dati di altre caratteristiche. Non è possibile modificare i risultati calcolati. È possibile utilizzare questa opzione solo per ordini con stato Attivo. Argomenti correlati Ispezioni standard Ordine di ispezione Il codice dell'ordine di ispezione. Stato riga Lo stato della riga ordine indica lo stato corrente della riga ispezione. Campione Una piccola quantità estratta dalla quantità ordine totale che rappresenta la qualità della quantità ordine. Elemento caratteristico Parte di un articolo. Le specifiche di un bullone possono ad esempio essere testa e filettatura. Una specifica può presentare una o più caratteristiche, quali diametro e lunghezza nel caso di una testa e diametro e colore nel caso di una filettatura. Tipo di caratteristica Il tipo di valore misurato. Posizione Il numero di posizione nell'ordine al quale è collegato l'ordine di ispezione, ovvero il numero di posizione della riga ordine di vendita, il numero di posizione della riga ordine di acquisto o il numero di posizione nella distinta base. Data test La data in cui viene eseguito il test. La data predefinita è quella corrente. Opzione L'opzione rilevata. Nota In base all'impostazione del campo Tipo di opzione specificata nella sessione Opzioni (qmptc0114m000), l'opzione è Accettabile o Non accettabile Set opzioni Il nome del set di opzioni. Valore misura Il risultato del test. Immettere un valore numerico se si seleziona Quantitativo nel campo Tipo di risultato e il campo Tipo di caratteristica non è impostato su Opzione. Se viene specificato un algoritmo per la riga ordine di ispezione, il valore numerico viene calcolato in base a tale algoritmo. Nota Non è possibile modificare il risultato del test. Risultato Il risultato dell'ispezione. Nota Il valore di questo campo viene generato automaticamente da ERP LN, in base ai limiti definiti per la qualità nella sessione ID qualità - Caratteristiche (qmptc0115m000) e/o nella sessione Opzioni (qmptc0114m000). Area di test Ubicazione fisica in cui hanno luogo i test. Impiegato L'impiegato che esegue il test per questa caratteristica. Strumento Lo strumento predefinito utilizzato per misurare la caratteristica. Risultato complessivo Il risultato complessivo dell'ispezione, visualizzato per ordine, per campione o per numero di serie. Nota Il valore di questo campo viene generato automaticamente da ERP LN, in base ai limiti definiti per la qualità nella sessione ID qualità - Caratteristiche (qmptc0115m000) e/o Opzioni (qmptc0114m000). Risultato Art. In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Servizi in conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Caratteristica Riferimento a una determinata qualità o nota distintiva di un articolo oppure di una parte o un componente di un articolo, ad esempio diametro, lunghezza o peso. Metodo Il tipo di valore della caratteristica o la modalità con cui quest'ultimo viene calcolato. Unità Quantità fisica in cui una merce o un articolo viene gestito. Una quantità di legno, ad esempio, può essere espressa come lunghezza utilizzando l'unità del metro o come volume utilizzando l'unità del metro cubo. Numero di serie Il numero identificativo generato da ERP LN per distinguere le diverse misure che è possibile eseguire su una quantità campione. Il numero di misure varia in base alla quantità di test. Esempio
Quantità campione | 100 pezzi
Quantità test | 20 pezzi
Spiegazione: è necessario eseguire 5 test su 20 pezzi per ottenere una quantità campione di 100 pezzi (100/20=5). Di conseguenza, vengono generate 5 righe test, ciascuna con un numero di serie univoco. Nota È necessario che il totale dei numeri di serie sia inferiore al quoziente ottenuto dividendo la quantità del campione per la quantità test. Calcola algoritmo Quando si seleziona Crea righe dati test, non viene creata alcuna riga di test per le caratteristiche dell'algoritmo. Quando si desidera creare righe test per le caratteristiche dell'algoritmo e si seleziona Calcola algoritmo il valore della caratteristica dell'algoritmo verrà calcolato in base ai dati di altre caratteristiche. Non è possibile modificare i risultati calcolati. È possibile utilizzare questa opzione soltanto per ordini con stato Attivo. Disegno articolo Se sono presenti dei disegni, è possibile utilizzare questo pulsante per visualizzare l'aspetto dell'articolo. Attiva/Disattiva stato Attivo/Completato Quando si sceglie Attiva/Disattiva stato Attivo/Completato dal menu Applicazione, la riga passa dallo stato Attivo allo stato Completato e viceversa. Se questa opzione viene utilizzata per una caratteristica dell'algoritmo, anche lo stato delle righe delle variabili (caratteristiche) verrà modificato in Completato. Di seguito vengono riportate le condizioni: La quantità totale dei campionamenti è uguale alla dimensione campione. I dati di ispezione vengono inseriti per tutti i campioni definiti per la riga ordine. È possibile che venga ripristinato lo stato Attivo di una riga ordine di ispezione solo se lo stato di quest'ultima non è ancora Completato. Crea righe dati test Quando si sceglie Crea righe dati test dal menu Applicazione, le righe di dati di test vengono generate per ciascuna posizione dell'ordine di ispezione. Esempio Se a un ordine di ispezione sono associate 4 posizioni con una caratteristica, vengono generate 4 righe. |