| # Utilizzo centro di lavoro condiviso per Giorno (tisfc1509m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare una panoramica dell'utilizzo della capacità di un centro di lavoro condiviso per un giorno. Per ciascun ordine è possibile visualizzare il tempo e la quantità pianificati per garantire l'occupazione del centro di lavoro. È possibile utilizzare questa sessione solo se nel campo Metodo di aggiornamento utilizzo giornaliero della sessione Parametri Gestione reparto produzione (tisfc0100s000) è stato selezionato Automatico o Manuale. Per utilizzare questa sessione, è necessario eseguire la sessione Calcolo utilizzo (tisfc0201m000) (nella società del centro di lavoro). Per l'aggiornamento dei piani su base giornaliera è necessario selezionare Automatico o Manuale nel campo Metodo di aggiornamento utilizzo giornaliero e Automatico o Manuale nel campo Metodo di aggiornamento utilizzo settimanale della sessione Parametri Gestione reparto produzione (tisfc0100s000). Nella sessione Relazioni centri di lavoro condivisi (tirou3100m000) è stato definita la Capacità in percentuale del centro di lavoro primario allocata al centro di lavoro secondario corrente. In questo modo viene determinata la capacità del centro di lavoro secondario. Se il centro di lavoro primario ha una capacità di 80 ore alla settimana e il centro di lavoro secondario corrente ha una Capacità in percentuale pari al 50%, la capacità di quest'ultimo sarà di 40 ore. Argomenti correlati Centri di lavoro condivisi Ordini di produzione - Panoramica funzionale Centro di lavoro Il centro di lavoro condiviso di cui si desidera visualizzare l'utilizzo della capacità pianificata. Società La società del centro di lavoro condiviso. Data Il giorno per cui viene visualizzato l'utilizzo della capacità pianificata per il centro di lavoro. Centro di lavoro Il centro di lavoro secondario di cui si desidera visualizzare l'utilizzo della capacità pianificata. Capacità normale uomo La capacità normale del centro di lavoro secondario espressa in ore-uomo. La capacità normale viene calcolata in base ai valori dei seguenti campi della sessione Centri di lavoro (tirou0101m000):
    Numero operatori	* Capacità di base giornaliera per Unità risorsa
Capacità disponibile uomo La capacità disponibile del centro di lavoro secondario espressa in ore-uomo. La capacità disponibile viene calcolata nel modo seguente:
    Capacità in	calendario * Numero operatori * Percentuale capacità condivisa
Dove:
    Capacità in	calendario = Tempo di calendario * Fattore di efficienza * Capacità in percentuale
Tempo di calendario = Data di fine - Data di inizio (per un record del calendario effettivo) Fattore di efficienza = Tempo di lavorazione / Tempo orologio Percentuale capacità condivisa = la percentuale allocata al centro di lavoro secondario condiviso. Nel caso di un centro di lavoro condiviso primario o di un centro di lavoro non condiviso, la percentuale è pari al 100%. Argomenti correlati Calcolo della capacità disponibile Totale ore-uomo Un'aggregazione delle ore operazione rimanenti/inevase del centro di lavoro secondario per il periodo specificato, espresse in ore-uomo. Poiché si tratta di ore rimanenti, le ore impiegate registrate in Gestione del personale non vengono conteggiate. Capacità normale macchina La capacità normale del centro di lavoro secondario espressa in ore-macchina. La capacità normale viene calcolata in base ai valori dei seguenti campi della sessione Centri di lavoro (tirou0101m000):
    Numero macchine	* Capacità di base giornaliera per Unità risorsa
Capacità disponibile macchina La capacità disponibile del centro di lavoro secondario espressa in ore-macchina. La capacità disponibile viene calcolata nel modo seguente:
    Capacità in	calendario * Numero macchine * Percentuale capacità condivisa
Dove:
    Capacità in	calendario = Tempo di calendario * Fattore di efficienza * Capacità in percentuale
Tempo di calendario = Data di fine - Data di inizio (per un record del calendario effettivo) Fattore di efficienza = Tempo di lavorazione / Tempo orologio Percentuale capacità condivisa = la percentuale allocata al centro di lavoro secondario condiviso. Nel caso di un centro di lavoro condiviso primario o di un centro di lavoro non condiviso, la percentuale è pari al 100%. Argomenti correlati Calcolo della capacità disponibile Ore-macchina totali Un'aggregazione delle ore operazione rimanenti/inevase del centro di lavoro secondario per il periodo specificato, espresse in ore-macchina. Poiché si tratta di ore rimanenti, le ore impiegate registrate in Gestione del personale non vengono conteggiate. Centro di lavoro Centro di lavoro che non dispone di risorse fisiche e non può configurato in un ciclo di produzione. Viene utilizzato per la pianificazione della capacità e visualizza i fabbisogni di capacità totali dei centri di lavoro condivisi. Il lavoro viene effettivamente svolto in centri di lavoro secondari condivisi, che possono appartenere a una società logistica uguale o diversa rispetto al centro di lavoro primario. In questo modo è possibile pianificare ed eseguire il lavoro in diverse società logistiche tramite la definizione di più centri di lavoro secondari, senza che sia necessario utilizzare ordini di vendita e ordini di acquisto. Società La società del centro di lavoro primario. Capacità normale uomo La capacità normale del centro di lavoro primario espressa in ore-uomo. La capacità normale viene calcolata in base ai valori dei seguenti campi della sessione Centri di lavoro (tirou0101m000):
    Numero operatori	* Capacità di base giornaliera per Unità risorsa
Capacità disponibile uomo La capacità disponibile del centro di lavoro primario espressa in ore-uomo. La capacità disponibile viene calcolata nel modo seguente:
    Capacità in	calendario * Numero operatori * Percentuale capacità condivisa
Dove:
    Capacità in	calendario = Tempo di calendario * Fattore di efficienza * Capacità in percentuale
Tempo di calendario = Data di fine - Data di inizio (per un record del calendario effettivo) Fattore di efficienza = Tempo di lavorazione / Tempo orologio Percentuale capacità condivisa = la percentuale allocata al centro di lavoro secondario condiviso. Nel caso di un centro di lavoro condiviso primario o di un centro di lavoro non condiviso, la percentuale è pari al 100%. Argomenti correlati Calcolo della capacità disponibile Totale ore-uomo Un'aggregazione delle ore operazione rimanenti/inevase del centro di lavoro primario per il periodo specificato, espresse in ore-uomo. Poiché si tratta di ore rimanenti, le ore impiegate registrate in Gestione del personale non vengono conteggiate. Capacità normale macchina La capacità normale del centro di lavoro primario espressa in ore-macchina. La capacità normale viene calcolata in base ai valori dei seguenti campi della sessione Centri di lavoro (tirou0101m000):
    Numero macchine	* Capacità di base giornaliera per Unità risorsa
Capacità disponibile macchina La capacità disponibile del centro di lavoro primario espressa in ore-macchina. La capacità disponibile viene calcolata nel modo seguente:
    Capacità in	calendario * Numero macchine * Percentuale capacità condivisa
Dove:
    Capacità in	calendario = Tempo di calendario * Fattore di efficienza * Capacità in percentuale
Tempo di calendario = Data di fine - Data di inizio (per un record del calendario effettivo) Fattore di efficienza = Tempo di lavorazione / Tempo orologio Percentuale capacità condivisa = la percentuale allocata al centro di lavoro secondario condiviso. Nel caso di un centro di lavoro condiviso primario o di un centro di lavoro non condiviso, la percentuale è pari al 100%. Argomenti correlati Calcolo della capacità disponibile Ore-macchina totali Un'aggregazione delle ore operazione rimanenti/inevase del centro di lavoro primario per il periodo specificato, espresse in ore-macchina. Poiché si tratta di ore rimanenti, le ore impiegate registrate in Gestione del personale non vengono conteggiate. Ora di inizio La data di produzione a cui si riferisce l'utilizzo. Macchina La macchina su cui viene eseguita l'operazione. Ordine di produzione L'ordine di produzione pianificato. Ciclo di produz. Il ciclo di produzione relativo all'ordine di produzione pianificato nel centro di lavoro condiviso. Operazione L'operazione eseguita nel centro di lavoro condiviso. Attività L'attività eseguita nel centro di lavoro condiviso. Quantità pianificata La quantità pianificata da produrre durante l'operazione corrente nel centro di lavoro condiviso. Ore-uomo Le ore-uomo necessarie per eseguire l'operazione. Ore-macchina Le ore-macchina necessarie per eseguire l'operazione. Ubicazione fisica L'ubicazione in cui viene eseguita l'operazione nel reparto produzione. È possibile immettere anche altre informazioni relative all'ordine di produzione. Gruppo ordini SFC Il gruppo di ordini SFC a cui appartiene l'ordine di produzione. Argomenti correlati Raggruppamento degli ordini Articolo L'articolo finale prodotto in base all'ordine di produzione. |