| # Gestione del carico di lavoro, esempio dettagliato Sei articoli del piano vengono prodotti nello stesso centro di lavoro. Se il carico di lavoro supera i vincoli di capacità, tale carico viene suddiviso tra i periodi del piano utilizzando la pianificazione all'indietro. L'impostazione dei parametri nella sessione Indicatori di prest. Gestione carico di lavoro (cpwlc2520m000) determina quale volume di produzione dell'articolo deve essere allocato per primo per un determinato periodo del piano e quale volume di produzione deve essere spostato in un periodo precedente. In questo argomento vengono forniti alcuni esempi delle impostazioni dei seguenti parametri: Esempio 1: Priorità dell'articolo del piano Viene allocata per prima la produzione dell'articolo del piano con la massima priorità. Se la capacità di produzione di un periodo del piano viene superata, i volumi di produzione vengono spostati nel periodo precedente. Per ulteriori informazioni, consultare Esempio 1: Priorità dell'articolo del piano. Esempio 2: Volume x costo orario Viene allocato per primo l'articolo del piano di cui il valore massimo del volume di produzione è stato spostato nella fase di pianificazione precedente. Se la capacità di produzione di un periodo del piano viene superata, i volumi di produzione vengono spostati nel periodo precedente. Per ulteriori informazioni, consultare Esempio 2: Volume spostato x Costo. Esempio 1: Priorità dell'articolo del piano Viene allocata per prima la produzione dell'articolo del piano con la massima priorità. Se la capacità di produzione di un periodo del piano viene superata, i volumi di produzione degli altri articoli del piano vengono spostati. Impostazioni Vengono utilizzate le seguenti impostazioni dei parametri:
Regola di pianificazione all'indietro | = Volume spostato
Considera costi materiale | = No
Considera costi di produzione | = No
Considera priorità articolo | = Solo
Nota La regola di pianificazione all'indietro Volume spostato viene ignorata impostando il parametro Considera priorità articolo. Dati dell'articolo pertinenti:
Articolo | Priorità
A | Molto bassa
B | Media
C | Alta
D | Bassa
E | Media
F | Media
Gli articoli del piano vengono sempre pianificati nel seguente ordine: C - (B, E o F) - D - A. La priorità dell'articolo del piano viene specificata nel campo Priorità della sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000). Piano ideale Nella prima fase di pianificazione, i vincoli relativi alla capacità vengono ignorati. Ne deriva il piano riportato di seguito:
Articolo | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4
--- | --- | --- | --- | ---
A | 40 | - | - | -
B | 30 | 70 | 30 | -
C | - | - | 50 | -
D | - | - | 10 | 110
E | - | - | - | 15
F | - | - | - | 35
Totale | 70 | 70 | 90 | 160
La capacità disponibile consente un volume di produzione totale pari a 100 in ogni periodo del piano. Rettifica della pianificazione nel periodo 4 La capacità in eccesso nel periodo 4 è pari a 60. Nel periodo 4, solo gli articoli del piano D, E e F hanno un volume di produzione. Questi articoli del piano vengono pianificati nel seguente ordine: (E o F) - D. Questo significa che: Innanzitutto viene pianificato il volume di produzione degli articoli E e F nel periodo 4. In questo modo, viene lasciata una capacità di produzione disponibile per un volume di produzione pari a 50 (= 100 -15 -35). Quindi viene pianificato il volume di produzione dell'articolo D, ma è possibile pianificare solo un volume di 50 nel periodo 4. Il valore 60 rimanente viene spostato all'indietro nel periodo 3. Nel periodo 3 era già stato pianificato un volume di 10 per l'articolo D. Considerando il volume spostato proveniente dal periodo 4, questo valore diventa 70. Ne deriva il piano riportato di seguito:
Articolo | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4
--- | --- | --- | --- | ---
A | 40 | - | - | -
B | 30 | 70 | 30 | -
C | - | - | 50 | -
D | - | - | 70 | 50
E | - | - | - | 15
F | - | - | - | 35
Totale | 70 | 70 | 150 | 100
Rettifica della pianificazione nel periodo 3 La capacità in eccesso nel periodo 3 è pari a 50. Gli articoli del piano B, C e D hanno un volume di produzione nel periodo 3. Questi articoli del piano vengono pianificati nel seguente ordine: C-B-D. Questo significa che: Innanzitutto viene pianificato il volume di produzione dell'articolo C nel periodo 3. In questo modo, viene lasciata una capacità di produzione disponibile per un volume di produzione pari a 50 (= 100 -50). Quindi viene pianificato il volume di produzione dell'articolo B, che lascia una capacità di produzione disponibile per un volume di produzione pari a 20 (= 100 -50 -30). Infine viene pianificato il volume di produzione dell'articolo D, ma è possibile pianificare solo un volume di 20 nel periodo 3. Il valore 50 rimanente viene spostato all'indietro nel periodo 2. Ne deriva il piano riportato di seguito:
Articolo | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4
--- | --- | --- | --- | ---
A | 40 | - | - | -
B | 30 | 70 | 30 | -
C | - | - | 50 | -
D | - | 50 | 20 | 50
E | - | - | - | 15
F | - | - | - | 35
Totale | 70 | 120 | 100 | 100
Rettifica della pianificazione nel periodo 2 La capacità in eccesso nel periodo 2 è pari a 20. Gli articoli del piano B e D hanno un volume di produzione nel periodo 2. Questi articoli del piano vengono pianificati nel seguente ordine: B-D. Parte del volume di produzione dell'articolo D viene spostata nel periodo 1. Ne deriva il piano riportato di seguito:
Articolo | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4
--- | --- | --- | --- | ---
A | 40 | - | - | -
B | 30 | 70 | 30 | -
C | - | - | 50 | -
D | 20 | 30 | 20 | 50
E | - | - | - | 15
F | - | - | - | 35
Totale | 90 | 100 | 100 | 100
Esempio 2: Volume spostato x Costo Viene allocato per primo l'articolo del piano di cui il valore massimo del volume di produzione è stato spostato nella fase di pianificazione precedente. Se la capacità di produzione di un periodo del piano viene superata, i volumi di produzione degli altri articoli del piano vengono spostati. Il valore del volume di produzione è definito come (prezzo di costo x volume di produzione spostato). Impostazioni Vengono utilizzate le seguenti impostazioni dei parametri:
Regola di pianificazione all'indietro | = Volume spostato
Considera costi materiale | = Sì
Considera costi di produzione | = No
Considera priorità articolo | = No
Piano ideale Nella prima fase di pianificazione, i vincoli relativi alla capacità vengono ignorati. Ne deriva il piano riportato di seguito:
Articolo | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4
--- | --- | --- | --- | ---
A | 40 | - | - | -
B | 30 | 70 | 30 | -
C | - | - | 50 | -
D | - | - | 10 | 110
E | - | - | - | 15
F | - | - | - | 35
Totale | 70 | 70 | 90 | 160
La capacità disponibile consente un volume di produzione totale pari a 100 in ogni periodo del piano. Rettifica della pianificazione nel periodo 4 La capacità in eccesso nel periodo 4 è pari a 60. Dati dell'articolo relativi al periodo del piano 4:
Articolo | A | B | C | D | E | F
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Volume spostato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi materiali ($) | 60 | 30 | 80 | 4 | 10 | 1
Volume spostato x Costi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volume produzione Periodo 4 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 35
All'inizio della pianificazione all'indietro, il volume spostato è pari a zero per tutti gli articoli del piano. ERP LN utilizza allora il volume di produzione per determinare quali articoli pianificare per primi. Gli articoli del piano vengono pianificati nel seguente ordine: D-F-E. Questo significa che: Il volume di produzione dell'articolo D viene inizialmente pianificato nel periodo 4. Nel periodo 4 è possibile pianificare un volume pari a 100 e la parte restante viene spostata all'indietro nel periodo 3. Anche i volumi di produzione degli articoli E e F vengono spostati nel periodo 3. Ne deriva il piano riportato di seguito:
Articolo | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4
--- | --- | --- | --- | ---
A | 40 | - | - | -
B | 30 | 70 | 30 | -
C | - | - | 50 | -
D | - | - | 20 | 100
E | - | - | 15 | -
F | - | - | 35 | -
Totale | 70 | 70 | 150 | 100
Rettifica della pianificazione nel periodo 3 La capacità in eccesso nel periodo 3 è pari a 50. Dati dell'articolo relativi al periodo 3:
Articolo | A | B | C | D | E | F
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Volume spostato | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 35
Costi materiali ($) | 60 | 30 | 80 | 4 | 10 | 1
Volume spostato x Costi | 0 | 0 | 0 | 40 | 150 | 35
Volume produzione Periodo 3 | 0 | 30 | 50 | 20 | 15 | 35
Gli articoli del piano già spostati vengono pianificati nell'ordine di (volume spostato x costi), ossia: E-D-F. Gli altri articoli del piano vengono pianificati nell'ordine del volume di produzione riportato di seguito: C-B-A. Ne deriva il piano riportato di seguito:
Articolo | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4
--- | --- | --- | --- | ---
A | 40 | - | - | -
B | 30 | 100 | - | -
C | - | 20 | 30 | -
D | - | - | 20 | 100
E | - | - | 15 | -
F | - | - | 35 | -
Totale | 70 | 120 | 100 | 100
Rettifica della pianificazione nel periodo 2 La capacità in eccesso nel periodo 2 è pari a 20. Dati dell'articolo relativi al periodo 2:
Articolo | A | B | C | D | E | F
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Volume spostato | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0
Costi materiali ($) | 60 | 30 | 80 | 4 | 10 | 1
Volume spostato x Costi | 0 | 900 | 1600 | 0 | 0 | 0
Volume produzione Periodo 2 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0
Gli articoli del piano già spostati vengono pianificati nell'ordine di (volume spostato x costi), ossia: C-B. Parte del volume di produzione dell'articolo B viene spostata nel periodo 1. Ne deriva il piano riportato di seguito:
Articolo | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4
--- | --- | --- | --- | ---
A | 40 | - | - | -
B | 50 | 80 | - | -
C | - | 20 | 40 | -
D | - | - | 20 | 100
E | - | - | 15 | -
F | - | - | 35 | -
Totale | 90 | 100 | 100 | 100
Argomenti correlati Gestione del carico di lavoro Gestione del carico di lavoro, algoritmo di pianificazione |