| # Programmi segmento (tiapl4500m000) Utilizzare questa sessione per calcolare e visualizzare i programmi segmento. Si tratta di programmi in cui sono indicate la data e l'ora in cui i componenti di assemblaggio necessari per l'attività relativa a un determinato segmento di linea devono essere consegnati al magazzino del reparto produzione. Per ciascun segmento di una linea, viene definito un intervallo di periodi di uscita dalla linea. Per ciascun periodo viene inoltre programmata la data in cui sono necessari i componenti di assemblaggio. Di conseguenza, i componenti di assemblaggio necessari per ciascuna variante di prodotto con data di uscita compresa in uno di questi periodi devono essere disponibili in tale data. Il vantaggio offerto dall'utilizzo di questo programma consiste nella possibilità di determinare i fabbisogni di componenti di assemblaggio direttamente dal programma stesso, anche se le sole informazioni disponibili sono la data richiesta per l'uscita dalla linea e il segmento dei componenti di assemblaggio. Confrontare questa procedura con quella seguente, che deve essere utilizzata in mancanza di programmi segmento: Determinare il segmento per cui è necessario il componente. Determinare l'intervallo di tale segmento di linea, ovvero calcolare il tempo compreso tra l'inizio del segmento e la fine della linea di assemblaggio finale. Calcolare la data in cui è necessario il componente di assemblaggio. Determinare il periodo del piano in cui rientra questa data. Determinare la data di consegna del componente, ovvero la data di inizio del periodo del piano. I programmi segmento consentono di eseguire una pianificazione preliminare dei fabbisogni, in particolare per quanto riguarda un periodo futuro, ovvero il periodo successivo alla barriera temporale di allocazione ma precedente alla barriera temporale di domanda. Questi programmi comprendono tuttavia l'intero periodo della barriera temporale di domanda, inclusa la barriera temporale di allocazione. Nota Per consentire la programmazione di date relative a varianti di prodotto la cui data richiesta di uscita dalla linea è precedente al primo periodo di un segmento, nel campo Da data uscita linea pianificata del primo periodo del segmento in questione non è presente alcun valore. Di conseguenza, la data programmata di tale periodo sarà applicabile a tutte le date precedenti a quella specificata nel campo A data uscita linea pianificata. Di seguito è descritto il contenuto dei campi della sessione: Nei campi A data uscita linea pianificata e Da data uscita linea pianificata vengono visualizzati i periodi definiti per i segmenti visualizzati nel campo Segmento di linea. Per una variante di prodotto la cui data richiesta di uscita dalla linea rientra in questo periodo, i componenti di assemblaggio per il segmento in questione devono essere disponibili alla data specificata nel campo Data pianificata. Questi segmenti sono presenti nella linea di assemblaggio visualizzata nel campo Linea di assemblaggio. Si tratta di una linea di alimentazione definita per la linea visualizzata nel campo Linea di assemblaggio finale se i codici di tali linee sono diversi. Se i codici sono uguali, il valore del campo Linea di assemblaggio e quello del campo Linea di assemblaggio finale coincideranno. Importante! Nella sessione Calcolo fabbisogni componenti assemblaggio (tiapl2221m000) è necessario utilizzare il programma più aggiornato. Di conseguenza, se viene rilevata una modifica che influisce sui programmi, in tale sessione i segmenti vengono automaticamente aggiornati. Non è tuttavia possibile rilevare automaticamente tutte le modifiche. In alcuni casi è necessario aggiornare il programma in modo manuale scegliendo il comando Aggiorna dal menu appropriato della sessione corrente oppure selezionando la casella di controllo Aggiorna programmi per segmento disponibile nella sessione Calcolo fabbisogni componenti assemblaggio (tiapl2221m000). È necessario aggiornare i programmi manualmente nei seguenti casi: La struttura della linea è stata modificata. La definizione del periodo del piano dello scenario corrente è stata modificata, mentre la data di riferimento è rimasta invariata. Argomenti correlati Pianificazione assemblaggio - Panoramica Programmi segmento Linea di assemblaggio finale Il codice della linea di assemblaggio finale in cui il prodotto finale esce dalla linea di assemblaggio. La linea di assemblaggio finale consente di determinare l'intervallo di segmenti di linea, ovvero di calcolare il tempo compreso tra l'inizio di un segmento di linea e la fine della linea di assemblaggio finale. Linea di assemblaggio La linea di assemblaggio i cui fabbisogni di componenti di assemblaggio vengono calcolati in base al programma segmento visualizzato nella sessione corrente. Nel campo Segmento di linea viene visualizzato un segmento della linea corrente. Se il codice della linea corrente è diverso da quello visualizzato nel campo Linea di assemblaggio finale, si tratterà di una linea di fornitura. Segmento di linea Il segmento di linea per cui vengono calcolati i fabbisogni di componenti di assemblaggio in base al programma segmento visualizzato nella sessione corrente. Si tratta di un segmento della linea di assemblaggio visualizzata nel campo Linea di assemblaggio. Da data uscita linea pianificata La data di inizio dell'intervallo di date definito per il segmento di linea visualizzato. Per una variante di prodotto la cui data richiesta di uscita dalla linea è compresa nell'intervallo corrente, i componenti di assemblaggio per il segmento di linea visualizzato sono necessari nella data visualizzata nel campo Data pianificata. Nota Per il primo periodo di un segmento non è definita alcuna data di inizio. In questo caso, il campo corrente sarà vuoto. Di conseguenza, la data specificata nel campo Data pianificata e relativa al record potrà essere utilizzata per tutti i fabbisogni di componenti di assemblaggio fino alla data specificata nel campo A data uscita linea pianificata. A data uscita linea pianificata La data di fine dell'intervallo di date definito per il segmento di linea visualizzato. Per una variante di prodotto la cui data richiesta di uscita dalla linea è compresa nell'intervallo corrente, i componenti di assemblaggio per il segmento di linea visualizzato sono necessari nella data visualizzata nel campo Data pianificata. Data pianificata La data in cui sono necessari i componenti di assemblaggio per il segmento di linea visualizzato se la data richiesta di uscita dalla linea rientra nel periodo compreso tra A data uscita linea pianificata e Da data uscita linea pianificata. Aggiorna Aggiorna i programmi segmento. Poiché nella sessione Calcolo fabbisogni componenti assemblaggio (tiapl2221m000) è necessario utilizzare il programma più aggiornato, se viene rilevata una modifica che influisce sui programmi, in tale sessione i segmenti verranno aggiornati automaticamente. Non è tuttavia possibile rilevare automaticamente tutte le modifiche. In alcuni casi è necessario aggiornare il programma in modo manuale scegliendo il comando Aggiorna oppure selezionando la casella di controllo Aggiorna programmi per segmento della sessione Calcolo fabbisogni componenti assemblaggio (tiapl2221m000). È necessario aggiornare i programmi manualmente nei seguenti casi: La struttura della linea è stata modificata. La definizione del periodo del piano dello scenario corrente è stata modificata, mentre la data di riferimento è rimasta invariata. |