| # Calcolo dei numeri di fase per variazione netta Il valore del campo Tipo di esecuzione della sessione Calcolo numeri fase (cprpd6200m000) determina l'esecuzione di un calcolo rigenerativo o di un calcolo per variazione netta. Nel calcolo rigenerativo viene ricalcolato il numero di fase di tutti gli articoli del piano. Nel calcolo per variazione netta, il ricalcolo non riguarda tutti gli articoli del piano. Ai fini del calcolo per variazione netta vengono utilizzati i campi della sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000) riportati di seguito: Numero fase principale padre Numero fase padre ordine Quando viene generata una nuova riga della BOM, una nuova riga della BCM o una nuova relazione di fornitura, ERP LN aggiorna automaticamente i campi interessati con il numero di fase del padre dell'articolo del piano. Quando viene seguito un calcolo per variazione netta, ERP LN confronta il numero di fase corrente dell'articolo del piano con i numeri di fase padre memorizzati nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000). Il numero di fase di un articolo del piano viene ricalcolato solo se il relativo numero di fase corrente è minore o uguale a quello dell'articolo padre. Argomenti correlati Sequenza di pianificazione e numeri di fase Ricalcolo dei numeri di fase Calcolo dei numeri di fase per pianificazione basata sul piano principale Calcolo dei numeri di fase per pianificazione basata sugli ordini |