| # Stazione di linea - Ordini di assemblaggio (tiasl6510m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare gli ordini di assemblaggio programmati per una stazione di linea. Gli ordini pianificati per la stazione di linea vengono visualizzati in sequenza. Per una breve descrizione dei comandi disponibili nel menu appropriato, vedere più avanti la sezione della Guida relativa ai comandi. Utilizzando il pulsante Stampa o scegliendo Stampa dal menu File è possibile stampare i seguenti elementi: Progettazione prodotto/Progettazione processo Istruzioni lavoro Messaggi Nota Per riportare gli ordini come completati, è possibile eseguire la scansione dei codici a barre degli ordini utilizzando la sessione Riporta ordine staz. linea come compl. mediante cod. a barre (tiasc2211m000). Non è possibile annullare il completamento di un ordine stazione di linea il cui ordine di assemblaggio è chiuso. Argomenti correlati Controllo assemblaggio (ASC) - Panoramica Ordini di assemblaggio Determinazione dei costi degli ordini di assemblaggio Definizione allocazione componenti assemblaggio (tiasc7240m000) Stazione di linea La stazione di linea per la quale vengono visualizzati gli ordini di assemblaggio. Specifica per ordine Se la casella di controllo è selezionata, la variante stazione di linea viene resa specifica per l'ordine. Se la variante stazione di linea viene resa specifica per l'ordine, verrà utilizzata solo per l'ordine di assemblaggio per il quale è stata resa specifica. Le varianti stazione di linea possono essere modificate solo dopo essere state rese specifiche per l'ordine. Ora di inizio pianificata L'ora in cui è pianificato l'inizio delle attività relative all'ordine in base alla pianificazione originale. Ordine di assemblaggio L'ordine di assemblaggio per il quale vengono eseguite le attività nella stazione di linea. Ora di fine pianificata L'ora in cui è pianificata la fine delle attività relative all'ordine in base alla pianificazione originale. Ora di inizio effettiva L'ora in cui è pianificato l'inizio delle attività relative all'ordine in base alla pianificazione più recente. Ora di fine effettiva L'ora in cui è pianificata la fine delle attività relative all'ordine in base alla pianificazione più recente. Stato ordine stazione di linea Lo stato dell'ordine stazione di linea, ovvero l'ordine di assemblaggio relativo alla stazione di linea. Sono disponibili i seguenti stati: Pianificato Bloccato Pronto per avvio Completato Chiuso Variante stazione di linea Contiene operazioni e materiali identici che vengono utilizzati in una stazione di linea specifica per più ordini di assemblaggio. In questo modo, le operazioni e i materiali identici vengono memorizzati una sola volta anziché per ciascun ordine di assemblaggio. Grazie all'utilizzo di varianti stazione di linea la quantità di spazio necessaria per la memorizzazione dei dati risulta ridotta, con un conseguente miglioramento delle prestazioni. Esempio Una società produce auto con varie caratteristiche, inclusi i due tipi di pneumatico largo e stretto. Nella stazione di linea in cui vengono montati i pneumatici tutte le auto con pneumatici larghi rappresentano una variante stazione di linea, mentre le auto con pneumatici stretti rappresentano un'altra variante stazione di linea, indipendentemente da tutte le altre specifiche che non sono rilevanti per questa stazione di linea. Mostra tutti gli ordini Scegliere questo comando per visualizzare tutti gli ordini di assemblaggio relativi alla linea di assemblaggio in questione. Ordini, Lavoro da eseguire Scegliere questo comando per visualizzare solo gli ordini che non sono riportati come completati. Richiedi avvio su segmento di linea... Utilizzare questo comando per indicare che gli ordini correlati presenti in un'altra linea di assemblaggio, ad esempio una linea di fornitura, devono essere avviati. In questo modo è possibile sincronizzare una linea principale e una linea di fornitura, consentendo al prodotto assemblato sulla linea di fornitura di arrivare sulla linea principale al momento giusto e nella posizione corretta. Se si richiede l'avvio di un ordine, nella sessione Segmento di linea - Sequenza linea (tiasl4500m000) viene selezionata la casella di controllo Avvio richiesto. Completa ordine stazione di linea Scegliere questo comando per riportare come completato l'ordine stazione di linea. Annulla ordine stazione di linea completato Se un ordine stazione di linea è stato riportato come completato, scegliere questo comando per annullare l'operazione. Non è possibile eseguire questa operazione per un ordine stazione di linea il cui ordine di assemblaggio è chiuso. Richiedi componente assembl. per mag. reparto produzione... Scegliere questo comando per avviare la sessione Rifornimento magazzino reparto produzione (tiasc8210m000), che consente di generare o aggiornare i messaggi per la fornitura di componenti di assemblaggio a un magazzino del reparto di produzione. Questi messaggi possono essere messaggi controllati da ordini batch o SILS. Se i componenti di assemblaggio vengono forniti da un magazzino interno, i messaggi vengono gestiti da Magazzino. Se i componenti di assemblaggio provengono invece da un fornitore esterno, viene utilizzato un programma di spedizione e i messaggi vengono gestiti da Approvvigionamento. Trasferisci messaggi fornitura componenti assemblaggio Utilizzare questo comando per trasferire i messaggi di fornitura da ASC, attraverso la sessione Trasferimento messaggi fornitura componenti assemblaggio (tiasc8220m000) a Magazzino/ Acquisti. Trasferimento semilavorati Scegliere questo comando per avviare la sessione Generazione trasferimento semilavorati (tiasc7200m000), che consente di generare un ordine di trasferimento di magazzino per il trasferimento di semilavorati. Prelievo semilavorati Scegliere questo comando per avviare la sessione Esecuzione prelievo semilavorati (tiasc7201m000), che consente di prelevare i semilavorati dalla linea per inviarli alla stazione di linea a cui appartiene la linea. Ricevimento semilavorati Scegliere questo comando per avviare la sessione Esecuzione ricevimento semilavorati (tiasc7202m000). I semilavorati vengono ricevuti sulla linea di assemblaggio di fornitura. Trasferimento fornitura componenti assemblaggio (Batch) Scegliere questo comando per avviare la sessione Stazione di linea - Trasfer. fornit. compon. assembl. (Batch) (tiasc8510m000), in cui vengono visualizzati i messaggi batch gestiti per ordini, generati per la fornitura di magazzini del reparto produzione. Trasferimento fornitura componenti assemblaggio (SILS) Scegliere questo comando per avviare la sessione Stazione di linea - Trasferim. fornit. compon. assembl. (SILS) (tiasc8520m000), in cui vengono visualizzati i messaggi SILS (Supply In Line Sequence) gestiti per ordini, generati per la fornitura di magazzini del reparto produzione. Ordine di assemblaggio Visualizza l'ordine di assemblaggio selezionato. Operazioni Scegliere questo comando per avviare la sessione Variante stazione di linea - Operazioni (tiasc2122m000) relativa a una variante di stazione di linea (componente di assemblaggio), in cui viene visualizzata l'operazione da eseguire per l'ordine di stazione di linea selezionato. Un'operazione è inclusa in una variante stazione di linea. Stampa progettazione prodotto/progettazione processo Avvia la sessione Stampa progettazione prodotto/progettazione processo (tiasc2421m000). Ordini stazione di linea consolidati Visualizza l'ordine stazione di linea consolidato applicabile all'ordine stazione di linea selezionato. Stampa istruzioni lavoro Avvia la sessione Stampa istruzioni lavoro (tiasc5450m000) per stampare le istruzioni di lavoro relative a un intervallo di stazioni di linea e di date. Generazione numero per componente assemblaggio Genera un numero di serie per il componente di assemblaggio in base alla maschera definita in Dati comuni. Stampa messaggi assemblaggio Avvia la sessione Stampa messaggi assemblaggio (tiasc0401m000), in cui vengono stampati i messaggi registrati durante l'esecuzione dei processi. Componenti assemblaggio Scegliere questo comando per avviare la sessione Variante stazione di linea - Componenti assemblaggio (tiasc2121m000), in cui vengono visualizzati i componenti di assemblaggio utilizzati nell'ordine di stazione di linea specificato. Un componente di assemblaggio è incluso in una variante stazione di linea. Messaggi Scegliere questo comando per avviare la sessione Messaggi assemblaggio (tiasc0501m000), se durante il processo di esecuzione di questa sessione sono stati registrati messaggi. Rendi variante stazione di linea specifica per ordine La variante stazione di linea viene resa specifica per l'ordine stazione di linea. A questo punto è possibile aggiungere e modificare i componenti di assemblaggio collegati a questo ordine stazione di linea. Se la variante stazione di linea viene resa specifica per l'ordine, per l'ordine stazione di linea viene generata una nuova variante stazione di linea. Genera mess. forn. comp. assembl. in base a barr. temporali... Avvia la sessione Generaz. mess. fornitura SILS in base a orizzonte temporale (tiasc8212m000), in cui vengono generati o aggiornati i messaggi di fornitura SILS relativi agli ordini stazione di linea in base alle barriere temporali definite. |