| # Esecuzione di calcoli in base a tabelle norme È possibile ottenere le cifre della tabella norme per interpolazione. Esempio Sono disponibili dei tempi norma per i fori da praticare. Questi tempi variano a seconda dello spessore del foglio e del diametro del foro (vedere la tabella riportata di seguito)
| Diametro foro in mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Diametro foglio in mm |  |  |  |  |  |
1 |  | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500
10 |  | 0,800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000
25 |  | 1,200 | 2,300 | 3,400 | 4,500 | 5,600
Per immettere il tempo di esecuzione o il tasso di produzione per un'operazione, passare alla sessione Calcolo tempo norma (tirou0230m000) per calcolare il valore pertinente. In questo esempio vengono specificati la tabella norme, lo spessore del foglio e il diametro del foro. Gli ultimi due valori sono, ad esempio, 12 mm e 3,6 mm. ERP LN calcola quindi il tempo norma appropriato tramite interpolazione.
| Diametro foro in mm | 3 | 3,6 | 4 |
Spessore foglio in mm |  | 10 | 2,400 | ... | 3,200
12 |  | ... | ... | ... |