| # Articolo - Cicli di produzione (tirou1101m000) Utilizzare questa sessione per elencare, definire e gestire codici ciclo di produzione per cicli di produzione specifici per articolo e cicli di produzione standard. È possibile definire più cicli di produzione assegnando più codici ciclo di produzione a un articolo. Per gli articoli RPT e per ogni ciclo di produzione definito per gli articoli RPT, viene determinato il centro di lavoro, che rappresenta il collo di bottiglia per il ciclo di produzione in questione. Viene inoltre determinato il tasso di produzione per l'operazione collo di bottiglia. Nota È necessario che il codice ciclo di produzione corrisponda al codice specificato nel campo Ciclo di produzione predefinito della sessione Parametri Ciclo di produzione (tirou0100m000). ERP LN utilizza tale codice ciclo di produzione come predefinito, a meno che non sia applicabile un ciclo di produzione dipendente dalla quantità dell'ordine. Argomenti correlati Immissione di un ciclo di produzione Sequenza e funzioni delle operazioni Ciclo di produzione standard Cicli di produzione dipendenti dalla quantità ordine Selezione del ciclo di produzione per il calcolo dei costi Articolo prodotto L'articolo prodotto dal ciclo di produzione. Se il campo è vuoto, il ciclo di produzione definito in questa sessione è un ciclo di produzione standard. Argomenti correlati Ciclo di produzione standard Ciclo prod. Sequenza di operazioni necessarie per la produzione di un articolo. Per ciascuna operazione vengono specificati l'attività, la macchina e il centro di lavoro, nonché le informazioni sul tempo di attrezzaggio e la durata del ciclo. Il codice ciclo di produzione identifica il foglio del ciclo di produzione che deve essere stampato da ERP LN per gli ordini di produzione che utilizzano il ciclo di produzione corrispondente. Sono possibili più cicli di produzione (alternativi) per ciascun articolo standard prodotto. La selezione di un ciclo di produzione può dipendere dalla quantità dell'ordine ( Ciclo produzione dipendente da qtà della sessione Articoli - Produzione (tiipd0101m000)). Ciclo di produzione standard Se la casella di controllo è selezionata, la sequenza di operazioni viene collegata a un ciclo di produzione standard e può essere applicata a diversi articoli. Il campo Codice ciclo di produzione standard contiene il codice ciclo di produzione standard. Argomenti correlati Ciclo di produzione standard Codice ciclo di produzione standard Se la casella di controllo Ciclo di produzione standard è selezionata, questo campo deve contenere un codice ciclo di produzione standard. Argomenti correlati Ciclo di produzione standard Unità ciclo di produzione Quantità dell'articolo prodotto su cui è basato il ciclo di produzione. Una quantità del ciclo di produzione consente di includere tempi di esecuzione molto brevi nel ciclo di produzione di un articolo. Esempio
Quantità del ciclo di produzione | 100
durata del ciclo | 60 minuti
In un intervallo di tempo di 60 minuti vengono prodotti 100 articoli. Di conseguenza, il tempo di esecuzione di un articolo è 0,6 minuti. Se è stata selezionata la casella di controllo Ciclo di produzione standard, ERP LN visualizza la quantità predefinita per il ciclo di produzione selezionato. Questa quantità può essere modificata solo dopo avere deselezionato la casella di controllo Ciclo di produzione standard. Unità ciclo di produzione Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Quantità massima ordine La quantità massima per il ciclo di produzione. In base alla quantità dell'ordine, ERP LN determina una sequenza di operazioni. Argomenti correlati Immissione di un ciclo di produzione Cicli di produzione dipendenti dalla quantità ordine Eccezioni presenti Se la casella di controllo è selezionata, al ciclo di produzione vengono collegate eccezioni. In altri termini, il ciclo di produzione viene controllato mediante un identificatore di configurazione. Se si eliminano le eccezioni del ciclo di produzione nel modulo Identificatore di configurazione, la casella di controllo viene deselezionata. Nota Non è possibile definire eccezioni per un ciclo di produzione standard. Argomenti correlati Panoramica degli identificatori di configurazione Area programmazione Area o parte fisica della linea di produzione per cui è stato definito un programma di produzione. Le aree di programmazione vengono definite per articoli ripetitivi. Argomenti correlati Area di programmazione Centro di lavoro collo di bottiglia Per gli articoli RPT e per ciascun ciclo di produzione definito, ERP LN determina il centro di lavoro collo di bottiglia che viene visualizzato in questo campo. Il centro di lavoro collo di bottiglia viene determinato scegliendo l'opzione Calcola collo di bottiglia... o eseguendo la sessione Calc. centro di lavoro collo di bottiglia e tasso di produz. (tirou1201m000). Argomenti correlati Calcolo del centro di lavoro collo di bottiglia e del tasso di produzione Centro di lavoro collo di bottiglia corretto Se è selezionata la casella di controllo Aggiornamento automatico, in questo campo viene inserito automaticamente il valore del campo Centro di lavoro collo di bottiglia. È possibile immettere un diverso centro di lavoro collo di bottiglia. In questo caso, ERP LN utilizzerà i dati di questo nuovo centro di lavoro. Argomenti correlati Calcolo del centro di lavoro collo di bottiglia e del tasso di produzione Tasso di produzione Il tasso di produzione calcolato. Argomenti correlati Calcolo del centro di lavoro collo di bottiglia e del tasso di produzione Tasso di produzione corretto Il valore rettificato del tasso di produzione. Questo tasso viene utilizzato per la pianificazione degli ordini. Data ultimo calcolo L'ultimo giorno in cui è stato calcolato il tasso di produzione. Data ultima modifica Il giorno in cui è stato aggiornato il tasso di produzione del centro di lavoro collo di bottiglia. Aggiornamento automatico Se la casella di controllo è selezionata, nei campi Centro di lavoro collo di bottiglia corretto e Tasso di produzione corretto vengono automaticamente inseriti il centro di lavoro collo di bottiglia e il tasso di produzione calcolato. Se la casella di controllo non è selezionata, il centro di lavoro specificato nel campo Centro di lavoro collo di bottiglia corretto ha la priorità e sostituisce il centro di lavoro collo di bottiglia calcolato da ERP LN. / L'unità di tempo in cui è espresso il tasso di produzione. Configurazione standard Se la casella di controllo è selezionata, il ciclo di produzione fa parte della configurazione standard di un articolo. I costi correlati al ciclo di produzione sono inclusi nel prezzo di costo standard. Se la casella di controllo Configurazione standard è deselezionata, il ciclo di produzione non fa parte della configurazione standard di un articolo. I costi correlati al ciclo di produzione non sono inclusi nel prezzo di costo standard. La casella di controllo Configurazione standard, in combinazione con l'impostazione della casella di controllo Valido della sessione Eccezioni (tcuef0105m000), indica se il ciclo di produzione viene utilizzato per un codice identificativo di configurazione specifico. Se le caselle di controllo Configurazione standard e Valido sono rispettivamente selezionata e deselezionata per un'eccezione collegata al ciclo di produzione, quest'ultimo verrà omesso in relazione a un codice identificativo di configurazione o un fabbisogno specifico. Se le caselle di controllo Configurazione standard e Valido sono rispettivamente deselezionata e selezionata per un'eccezione collegata al ciclo di produzione, quest'ultimo verrà aggiunto per un codice identificativo di configurazione o un fabbisogno specifico. Nota Se al ciclo di produzione sono collegate eccezioni ma non si desidera utilizzarle, ad esempio per la vendita di pezzi di ricambio o per un articolo finale privo di identificatore di configurazione, è possibile deselezionare questa casella di controllo. Argomenti correlati Panoramica degli identificatori di configurazione Copia... Avvia la sessione Copia ciclo di produzione (tirou2201m000). Calcola collo di bottiglia... Avvia la sessione Calc. centro di lavoro collo di bottiglia e tasso di produz. (tirou1201m000). Vedere Calcolo del centro di lavoro collo di bottiglia e del tasso di produzione. Rimozione tempi di coda, attesa e transito Avvia la sessione Rimozione tempi di coda, attesa e transito (tirou1220m000). Operazioni Avvia la sessione Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000). Relazioni ciclo di produzione fantasma Avvia la sessione Relazioni ciclo di produzione fantasma (tirou1103m000). Eccezioni Avvia la sessione Eccezioni (tcuef0105m000). |