| # Definizione dei motivi di blocco per Gestione qualità Gestione qualità utilizza i motivi di blocco per comunicare con il modulo Gestione reparto produzione di Produzione. Tramite questi motivi di blocco, Gestione qualità può bloccare alcune azioni eseguibili sulle operazioni. A tale scopo, è necessario definire cinque motivi di blocco. La seguente procedura assicura la corretta impostazione del tipo per ciascun motivo di blocco. Istruzione 1. Definizione dei motivi di blocco Nella sessione Motivi di blocco (tisfc2100m000) definire cinque motivi di blocco con le seguenti caratteristiche:
Motivo di blocco | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)
Utilizzo in Gestione qualità | Y | Y | Y | Y | Y
Blocco quantità completata | Y | Y | N | N | N
Blocco quantità scartata | Y | Y | N | N | N
Blocco quantità da ispezionare | N | N | Y | Y | Y
Blocco per completamento | Y | N | N | Y | N
S (Sì) indica che è necessario selezionare la casella di controllo. Istruzione 1. Definizione di blocchi per le operazioni Utilizzare questi motivi di blocco per definire i blocchi per le operazioni nella sessione Parametri Gestione qualità (qmptc0100m000). Immettere i primi tre motivi di blocco nella casella di gruppo Blocca durante l'operazione: Ispezioni attive: motivo di blocco (1) Ispezioni non attive: motivo di blocco (2) Ispezioni elaborate: motivo di blocco (3) Immettere gli ultimi due motivi di blocco nella casella di gruppo Blocca a completamento operazione: Ispezioni attive: motivo di blocco (4) Ispezioni non attive: motivo di blocco (5) Argomenti correlati Blocco operazioni Utilizzo di Gestione qualità per operazioni di produzione |