| # Ordine stazione di linea - Caratteristiche e opzioni (tiasc2512m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare le opzioni e le caratteristiche di un determinato ordine di assemblaggio in corrispondenza di una specifica stazione di linea. È possibile definire le caratteristiche e le opzioni utilizzando Configurazione linea di assemblaggio (LAC). In LAC è possibile definire, per ciascuna stazione di linea, le caratteristiche da stampare nelle istruzioni di lavoro. Le caratteristiche e le opzioni applicabili a un ordine verranno visualizzate in questa sessione e stampate nelle istruzioni di lavoro. È inoltre possibile definire le caratteristiche da stampare a livello di segmento di linea in LAC. Argomenti correlati Controllo assemblaggio (ASC) - Panoramica Varianti della stazione di linea e ordini stazione di linea Ordini di assemblaggio Ordine di assemblaggio Ordine emesso per assemblare un prodotto in una o più linee di assemblaggio. Stazione di linea Centro di lavoro che fa parte di una linea di assemblaggio. Una stazione di linea viene utilizzata nella produzione di articoli FAS (Final Assembly Schedule). Una stazione di linea può avere più posizioni, che consentono la presenza di più articoli in un'unica stazione di linea. Articolo L'articolo generico o l'articolo prodotto il cui campo Origine fornitura predefinita è impostato su Assemblaggio. Variante prodotto Configurazione univoca di un articolo configurabile. La variante è il risultato del processo di configurazione e comprende informazioni quali le opzioni di caratteristica, i componenti e le operazioni. Esempio Articolo configurabile: trapano elettrico Opzioni: 3 tipi di alimentazione (batterie, 12 V o 220 V) 2 colori (blu, grigio) Con queste opzioni può essere prodotto un totale di 6 varianti di prodotto. Caratteristica Caratteristica di una classe di configurazione. Può essere qualsiasi tipo di proprietà a cui può essere assegnato un determinato valore. Un esempio di caratteristica è il colore. Le caratteritiche delle classi possono essere: Obbligatorie Permanenti (possono essere salvate) Private (non possono essere utilizzate al di fuori del modello di configurazione) Attive (in uso) Esplicite (derivate da) Nota È possibile collegare a una classe un numero illimitato di caratteristiche. A una caratteristica è invece possibile collegare una sola opzione. Opzione Valore predefinito di una caratteristica. Caratteristica: colore di base Opzioni caratteristica: rosso, verde o blu |