| # Utilizzo centro di lavoro condiviso per Settimana (tisfc1508m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare la capacità pianificata di un centro di lavoro condiviso in una settimana specificata. Nota Se sono state apportate modifiche alla pianificazione del reparto produzione, prima di utilizzare la sessione corrente è necessario eseguire la sessione Calcolo utilizzo (tisfc0201m000) nella società del centro di lavoro. Nel campo Metodo di aggiornamento utilizzo settimanale della sessione Parametri Gestione reparto produzione (tisfc0100s000) è necessario selezionare Automatico o Manuale. Nella sessione Relazioni centri di lavoro condivisi (tirou3100m000) è stato definita la Capacità in percentuale del centro di lavoro primario allocata al centro di lavoro secondario corrente. In questo modo viene determinata la capacità del centro di lavoro secondario. Se il centro di lavoro primario ha una capacità di 80 ore alla settimana e il centro di lavoro secondario corrente ha una Capacità in percentuale pari al 50%, la capacità di quest'ultimo sarà di 40 ore. Argomenti correlati Centri di lavoro condivisi Ordini di produzione - Panoramica funzionale Centro di lavoro Il centro di lavoro condiviso di cui si desidera visualizzare la capacità pianificata. Società La società del centro di lavoro condiviso. Anno di produzione L'anno per il quale si desidera visualizzare l'utilizzo pianificato del centro di lavoro condiviso. Settimana di produzione Il numero di settimana per il quale si desidera visualizzare l'utilizzo pianificato del centro di lavoro condiviso. La settimana uno corrisponde alla prima settimana dell'anno composta da almeno quattro giorni e il lunedì è il primo giorno della settimana. Centro di lavoro Il centro di lavoro secondario di cui si desidera visualizzare la capacità pianificata. Capacità normale uomo La capacità normale del centro di lavoro secondario espressa in ore-uomo. La capacità normale viene calcolata in base ai valori dei seguenti campi della sessione Centri di lavoro (tirou0101m000):
    Numero operatori	* Capacità di base giornaliera per Unità risorsa
Capacità disponibile uomo La capacità disponibile del centro di lavoro secondario espressa in ore-uomo. La capacità disponibile viene calcolata nel modo seguente:
    Capacità in	calendario * Numero operatori * Percentuale capacità condivisa
Dove:
    Capacità in	calendario = Tempo di calendario * Fattore di efficienza * Capacità in percentuale
Tempo di calendario = Data di fine - Data di inizio (per un record del calendario effettivo) Fattore di efficienza = Tempo di lavorazione / Tempo orologio Percentuale capacità condivisa = la percentuale allocata al centro di lavoro secondario condiviso. Nel caso di un centro di lavoro condiviso primario o di un centro di lavoro non condiviso, la percentuale è pari al 100%. Argomenti correlati Calcolo della capacità disponibile Totale ore-uomo Un'aggregazione delle ore operazione rimanenti/inevase del centro di lavoro secondario per il periodo specificato, espresse in ore-uomo. Poiché si tratta di ore rimanenti, le ore impiegate registrate in Gestione del personale non vengono conteggiate. Capacità normale macchina La capacità normale del centro di lavoro secondario espressa in ore-macchina. La capacità normale viene calcolata in base ai valori dei seguenti campi della sessione Centri di lavoro (tirou0101m000):
    Numero macchine	* Capacità di base giornaliera per Unità risorsa
Capacità disponibile macchina La capacità disponibile del centro di lavoro secondario espressa in ore-macchina. La capacità disponibile viene calcolata nel modo seguente:
    Capacità in	calendario * Numero macchine * Percentuale capacità condivisa
Dove:
    Capacità in	calendario = Tempo di calendario * Fattore di efficienza * Capacità in percentuale
Tempo di calendario = Data di fine - Data di inizio (per un record del calendario effettivo) Fattore di efficienza = Tempo di lavorazione / Tempo orologio Percentuale capacità condivisa = la percentuale allocata al centro di lavoro secondario condiviso. Nel caso di un centro di lavoro condiviso primario o di un centro di lavoro non condiviso, la percentuale è pari al 100%. Argomenti correlati Calcolo della capacità disponibile Ore-macchina totali Un'aggregazione delle ore operazione rimanenti/inevase del centro di lavoro secondario per il periodo specificato, espresse in ore-macchina. Poiché si tratta di ore rimanenti, le ore impiegate registrate in Gestione del personale non vengono conteggiate. Centro di lavoro Il centro di lavoro primario di cui si desidera visualizzare la capacità pianificata. Società La società del centro di lavoro primario. Capacità normale uomo La capacità normale del centro di lavoro primario espressa in ore-uomo. La capacità normale viene calcolata in base ai valori dei seguenti campi della sessione Centri di lavoro (tirou0101m000):
    Numero operatori	* Capacità di base giornaliera per Unità risorsa
Capacità disponibile uomo La capacità disponibile del centro di lavoro primario espressa in ore-uomo. La capacità disponibile viene calcolata nel modo seguente:
    Capacità in	calendario * Numero operatori * Percentuale capacità condivisa
Dove:
    Capacità in	calendario = Tempo di calendario * Fattore di efficienza * Capacità in percentuale
Tempo di calendario = Data di fine - Data di inizio (per un record del calendario effettivo) Fattore di efficienza = Tempo di lavorazione / Tempo orologio Percentuale capacità condivisa = la percentuale allocata al centro di lavoro secondario condiviso. Nel caso di un centro di lavoro condiviso primario o di un centro di lavoro non condiviso, la percentuale è pari al 100%. Argomenti correlati Calcolo della capacità disponibile Totale ore-uomo Un'aggregazione delle ore operazione rimanenti/inevase del centro di lavoro primario per il periodo specificato, espresse in ore-uomo. Poiché si tratta di ore rimanenti, le ore impiegate registrate in Gestione del personale non vengono conteggiate. Capacità normale macchina La capacità normale del centro di lavoro primario espressa in ore-macchina. La capacità normale viene calcolata in base ai valori dei seguenti campi della sessione Centri di lavoro (tirou0101m000):
    Numero macchine * Capacità di base giornaliera per Unità risorsa
Capacità disponibile macchina La capacità disponibile del centro di lavoro primario espressa in ore-macchina. La capacità disponibile viene calcolata nel modo seguente:
    Capacità in	calendario * Numero macchine * Percentuale capacità condivisa
Dove:
    Capacità in	calendario = Tempo di calendario * Fattore di efficienza * Capacità in percentuale
Tempo di calendario = Data di fine - Data di inizio (per un record del calendario effettivo) Fattore di efficienza = Tempo di lavorazione / Tempo orologio Percentuale capacità condivisa = la percentuale allocata al centro di lavoro secondario condiviso. Nel caso di un centro di lavoro condiviso primario o di un centro di lavoro non condiviso, la percentuale è pari al 100%. Argomenti correlati Calcolo della capacità disponibile Ore-macchina totali Un'aggregazione delle ore operazione rimanenti/inevase del centro di lavoro primario per il periodo specificato, espresse in ore-macchina. Poiché si tratta di ore rimanenti, le ore impiegate registrate in Gestione del personale non vengono conteggiate. Giorno La data di produzione a cui si riferisce l'utilizzo. Macchina La macchina per la quale si desidera visualizzare la pianificazione nella società del centro di lavoro condiviso. Ordine di produzione L'ordine di produzione pianificato. Ciclo di produz. Il ciclo di produzione relativo all'ordine di produzione pianificato nel centro di lavoro condiviso. Operazione Il codice dell'operazione eseguita nel centro di lavoro condiviso. Attività L'attività pianificata nel centro di lavoro condiviso. Quantità pianificata La quantità pianificata da produrre in base all'ordine di produzione nel centro di lavoro condiviso. Ore-uomo Le ore-uomo necessarie per eseguire l'operazione. Ore-macchina Le ore-macchina necessarie per eseguire l'operazione. Ubicazione fisica L'ubicazione in cui viene eseguita l'operazione. È possibile immettere anche altre informazioni relative all'operazione. Gruppo ordini SFC Il gruppo di ordini SFC a cui appartiene l'ordine di produzione. Argomenti correlati Raggruppamento degli ordini Articolo L'articolo di cui è stata pianificata la produzione in base all'ordine di produzione. |