| # Definizione di classi e stati di attrezzaggio per le caratteristiche di prodotto L'ottimizzazione dell'attrezzaggio mediante la definizione di diversi stati di attrezzaggio risulta particolarmente vantaggiosa per gli ordini di produzione relativi ad articoli personalizzati configurati nel modulo Configurazione prodotti. Per utilizzare le regole di ottimizzazione dell'attrezzaggio per articoli personalizzati, è necessario collegare le caratteristiche di prodotto e le opzioni di un articolo, come definite in Configurazione prodotti, alle classi di attrezzaggio e agli stati di attrezzaggio. I collegamenti sono validi per una combinazione specifica di un centro di lavoro e un'attività. Se si genera la struttura di progetto relativa a un articolo personalizzato, inclusi il ciclo di produzione e la distinta base, tali collegamenti vengono utilizzati per individuare i seguenti dati: Una classe di attrezzaggio che corrisponda a una caratteristica di prodotto specifica. Uno stato di attrezzaggio che corrisponda a un'opzione specifica. Procedura Per impostare i dati in ERP LN in modo da poter utilizzare l'ottimizzazione dell'attrezzaggio per gli articoli generici, effettuare le seguenti operazioni: Definire le classi di attrezzaggio nella sessione Classi di configurazione (tcmcs0185m000). Definire gli stati di attrezzaggio nella sessione Stati configurazione (tcmcs0186m000). Utilizzare la sessione Classi e stati attrezzaggio per Centro di lavoro/Attività (tirou0112m000) per collegare le caratteristiche di prodotto PCF alle classi di attrezzaggio e le opzioni PCF agli stati di attrezzaggio. Se si generano ordini di produzione relativi ad articoli personalizzati, le classi e gli stati di attrezzaggio vengono memorizzati a livello di operazione: Utilizzare la sessione Classi e stati attrezzaggio per Operazione ciclo di produzione (tirou1104m000) per verificare le classi e gli stati di attrezzaggio collegati alle operazioni relative a un articolo personalizzato specifico. Utilizzare la sessione Classi e stati attrezzaggio per Operazione (tisfc0133m000) per verificare le classi e gli stati di attrezzaggio collegati alle operazioni relative a un ordine di produzione specifico. A questo punto la procedura prosegue come per gli articoli standard. Per ulteriori informazioni, vedere Definizione delle classi e degli stati di attrezzaggio. Argomenti correlati Nozioni di base sulle classi e sugli stati di attrezzaggio in ERP LN Definizione delle classi e degli stati di attrezzaggio Introduzione a Configurazione prodotti (PCF) |