| # Operazioni nella variante stazione di linea senza un collegamento a un componente assemblaggio Infor ERP LN 6.1 FP5 In Infor ERP LN 6.1 FP5, se è stata immessa un'operazione nella sessione Distinta base e operazioni assemblaggio (tiapl2520m000), è necessario specificare un componente assemblaggio, i dati operazione e i dati ubicazione, altrimenti l'operazione viene ignorata. Novità in Infor ERP LN 6.1 FP6 In Infor ERP LN 6.1 FP6 è inoltre possibile specificare i dati operazione e i dati ubicazione non collegati a un componente assemblaggio nella sessione Distinta base e operazioni assemblaggio (tiapl2520m000). Ciò significa che è possibile lasciare vuoto il campo Componente assemblaggio. |