| # Rifornimento magazzino reparto produzione (tiasc8210m000) Utilizzare questa sessione per creare e aggiornare i messaggi di fornitura, anche denominati dati di trasferimento, che possono essere utilizzati da fornitori o magazzini per trasferire articoli a un magazzino del reparto produzione. Funzionalità La sessione consente di generare e aggiornare i messaggi di fornitura. La funzionalità di questa sessione è determinata principalmente dal Sistema fornitura utilizzato. Controllato da ordine/SILS Se si utilizza il sistema di fornitura SILS (Supply In Line Sequence), i messaggi possono essere generati e aggiornati nei modi seguenti: Se i messaggi sono generati per la fornitura interna, possono essere bloccati o sbloccati. Se i messaggi sono generati per la fornitura esterna, sono sempre sbloccati. Bloccato- Per impostazione predefinita, lo stato dei messaggi generati per la fornitura interna è Bloccato. I messaggi di fornitura non vengono elaborati se non sono sbloccati. Sbloccato- I messaggi per la fornitura interna sono sbloccati in base alla stazione di linea selezionata nel campo Stazione di attivazione fornitura, come illustrato nella sezione Parametri. I messaggi da aggiornare possono essere modificati in tre modi. Aggiornamento completo- Un aggiornamento completo è un aggiornamento del contenuto dell'ordine, vale a dire di materiali e quantità, e dei dati della consegna, vale a dire della sequenza di consegna e di data e ora di consegna. In questo aggiornamento, pertanto, non vi sono limitazioni. Aggiornamento parziale- In un aggiornamento parziale vengono aggiornati soltanto i dati della consegna, vale a dire la sequenza di consegna e la data e l'ora di consegna. Questo aggiornamento è limitato ai dati della consegna perché al momento dell'aggiornamento il fornitore o il magazzino non hanno più la possibilità di elaborare modifiche al contenuto dell'ordine. Un aggiornamento è parziale se rientra nel valore impostato in Barriera temporale bloccata. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Parametri. Aggiornamento dello stato Bloccato- I messaggi bloccati vengono sbloccati. I messaggi sbloccati sono pronti per essere elaborati dal magazzino o dal fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Parametri. Se si aggiornano, completamente o parzialmente, i messaggi di fornitura SILS che erano già stati trasferiti, il campo Stato della sessione Stazione di linea - Trasferim. fornit. compon. assembl. (SILS) (tiasc8520m000) viene impostato su Modificato. Questo vale per i messaggi sia bloccati che sbloccati. Controllato da ordine/Batch Se si utilizza il sistema di fornitura controllato da ordini (Batch), i messaggi hanno le seguenti caratteristiche: Poiché lo stato Bloccato non è applicabile a questi messaggi, non vi è la possibilità, né la necessità di sbloccarli. I messaggi non possono essere aggiornati in alcun modo, indipendentemente dal fatto che siano già stati trasferiti o meno. Nota Se si desidera richiedere altri componenti o altre quantità dopo che sono stati generati i messaggi di fornitura batch, è possibile scegliere tra le opzioni seguenti: Altre quantità degli stessi componenti: è possibile richiedere soltanto componenti aggiuntivi generando un messaggio per un altro ordine per il quale non sono ancora stati richiesti questi componenti. Altri componenti: è possibile generare nuovi messaggi per lo stesso ordine. Parametri La funzionalità di questa sessione è determinata dai parametri e dalle impostazioni seguenti: Nel sistema di fornitura, definito nella sessione Magazzino - Articolo (whwmd2110s000), vengono impostati i seguenti parametri: Magazzino origine fornitura- Se si seleziona questa casella di controllo, i componenti di assemblaggio vengono richiesti al magazzino specificato, che genera i trasferimenti di magazzino. Se questa casella di controllo è deselezionata, i componenti di assemblaggio vengono ordinati da un fornitore esterno e le informazioni del messaggio vengono interpretate da Acquisti, che le invia tramite un programma di spedizione (supplementare). Sistema fornitura- I componenti di assemblaggio possono essere forniti tramite l'impostazione Controllato da ordine/Batch, vale a dire non per ordini di assemblaggio specifici, o tramite l'impostazione Controllato da ordine/SILS. I messaggi di fornitura possono essere aggiornati soltanto se si utilizza il sistema di fornitura SILS. Per i messaggi di fornitura SILS viene utilizzata una barriera temporale per stabilire se l'aggiornamento dei messaggi di fornitura deve essere soltanto parziale. Se un aggiornamento avviene entro questa barriera temporale è parziale. Questa barriera temporale è il parametro Barriera temporale bloccata, definito nel kit dei componenti di assemblaggio nella sessione Kit assemblaggio (whwmd4550m000) di Magazzino. Per impostazione predefinita, lo stato dei messaggi di fornitura SILS è impostato su Bloccato quando vengono generati per la fornitura interna. Per la fornitura esterna, i messaggi sono sempre sbloccati. I messaggi bloccati non possono essere elaborati dal magazzino o dal forniture fino a quando vengono sbloccati. Il blocco dei messaggi viene impostato da ERP LN ed è registrato nel campo Bloccato della sessione Stazione di linea - Trasferim. fornit. compon. assembl. (SILS) (tiasc8520m000). Per ulteriori informazioni, vedere la sezione della Guida relativa al campo Stazione di attivazione fornitura. L'eventuale necessità di sbloccare i messaggi di fornitura SILS per la fornitura interna dipende dalla stazione di linea selezionata nel campo Stazione di attivazione fornitura. Se questa stazione corrisponde a quella del campo Stazione di attivazione fornitura, definita nella sessione Magazzino - Articolo (whwmd2110s000), i messaggi vengono sbloccati. La quantità di componenti è determinata dal valore del campo Quantità da allocare della sessione Parametri Controllo assemblaggio (tiasc0100m000). Questa sessione consente di creare o aggiornare messaggi soltanto per gli articoli non di scorte reparto. Un articolo viene definito come non di scorte reparto nella sessione Articolo - Immagazzinamento (whwmd4100s000). Postrequisiti La sessione corrente consente soltanto di creare o aggiornare messaggi di fornitura. Tali messaggi, tuttavia, verranno elaborati soltanto se trasferiti al magazzino o al fornitore. Dopo aver generato o aggiornato i messaggi nella sessione corrente, è quindi necessario trasferirli utilizzando la sessione Trasferimento messaggi fornitura componenti assemblaggio (tiasc8220m000). Trigger di processo Per garantire sempre un livello di scorte sufficienti nel magazzino del reparto produzione di una stazione di linea, è possibile attivare il processo mediante un flusso di lavoro attivato da processo, ad esempio, ordini stazione di linea riportati come completati in una stazione di linea precedente. In questo modo, i fabbisogni della domanda vengono anticipati. I trigger di processo sono definiti nella sessione Definizione trigger processo (tiasl8100m000). Nota È possibile visualizzare i componenti trasferiti tramite la sessione Stazione di linea - Trasfer. fornit. compon. assembl. (Batch) (tiasc8510m000) o la sessione Stazione di linea - Trasferim. fornit. compon. assembl. (SILS) (tiasc8520m000). La sessione corrente è una delle due che possono essere utilizzate per generare o aggiornare i messaggi di fornitura SILS. L'altra è la sessione Generaz. mess. fornitura SILS in base a orizzonte temporale (tiasc8212m000), che consente di controllare la generazione e l'aggiornamento dei messaggi di fornitura tramite l'utilizzo di barriere temporali. Le due sessioni possono essere utilizzate in combinazione. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento della Guida relativo a tale sessione. Argomenti correlati Controllo assemblaggio (ASC) - Panoramica Scarico a consuntivo degli elementi relativi all'assemblaggio Ordine di assemblaggio L'ordine di assemblaggio per il quale vengono creati i messaggi di fornitura. Nota I messaggi di fornitura di fatto vengono generati o aggiornati per gli ordini stazione di linea contenuti nell'ordine di assemblaggio. In particolare, i messaggi vengono generati per l'ordine stazione di linea presente per la stazione Stazione da rifornire. Lo stato dell'ordine di assemblaggio non deve essere uno dei seguenti: In sequenza In corso Completato Stazione di attivazione fornitura La stazione di linea indicata in questo campo attiva la generazione o l'aggiornamento dei messaggi di fornitura o determina l'eventuale sblocco dei messaggi di fornitura. Le funzioni di questo campo vengono illustrate nei punti seguenti: La stazione di linea selezionata in questo campo determina la necessità o meno di sbloccare i messaggi di fornitura per la fornitura interna. Se nella sessione corrente vengono generati messaggi per la fornitura interna, per impostazione predefinita, lo stato dei messaggi è impostato su Bloccato. I messaggi bloccati determinano il blocco degli ordini di magazzino, che non vengono elaborati da Magazzino, sebbene questi ordini possano essere utilizzati a scopo di programmazione e riserva. Quando i messaggi esistenti vengono aggiornati, possono essere sbloccati. La possibilità di sbloccare i messaggi tramite aggiornamento dipende dalla stazione di linea selezionata nel campo corrente. Se la stazione di linea di questo campo corrisponde a quella del campo Stazione di attivazione fornitura, definita nella sessione Magazzino - Articolo (whwmd2110s000), i messaggi vengono sbloccati. Se i messaggi di fornitura sono semplicemente generati in questa stazione di linea, i messaggi vengono immediatamente sbloccati. Lo stato dei messaggi di fornitura è visualizzato nel campo Bloccato della sessione Stazione di linea - Trasferim. fornit. compon. assembl. (SILS) (tiasc8520m000). Se questa sessione viene eseguita manualmente, il campo determina soltanto la necessità di sbloccare i messaggi di fornitura, come illustrato nel punto precedente. La stazione di linea per la quale vengono generati o aggiornati i messaggi di fornitura è determinata soltanto dal campo Stazione da rifornire. Se la sessione, tuttavia, viene eseguita in un flusso di lavoro attivato da processo, il campo corrente può essere identificato come Stazione di attivazione nella sessione Definizione trigger processo (tiasl8100m000), che consente di definire in quale stazione deve essere eseguita la sessione corrente, vale a dire da quale stazione viene attivata la generazione o l'aggiornamento dei messaggi di fornitura per l'ordine stazione di linea presente per la stazione Stazione da rifornire. Nota Possono essere aggiornati soltanto i messaggi di fornitura SILS e possono essere sbloccati soltanto se sono per la fornitura interna. Pertanto, per i messaggi di fornitura batch, questo campo viene utilizzato soltanto per la generazione di messaggi se si utilizza questa sessione in un flusso di lavoro attivato da processo. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Funzionalità dell'argomento della Guida relativo alla sessione. Il trigger effettivo non è una stazione di linea, ma un evento che si verifica nella stazione di linea. Se ad esempio un ordine stazione di linea viene riportato come completato in una stazione specificata, questo evento attiva la sessione corrente, nella quale è possibile generare o aggiornare i messaggi di fornitura per l'ordine stazione di linea esistente per la combinazione ordine di assemblaggio e stazione di linea, specificati nei campi Ordine di assemblaggio e Stazione da rifornire. Stazione da rifornire La stazione di linea per la quale vengono generati o aggiornati i messaggi di fornitura. A questo campo vengono applicate due regole: Il campo Stato ordine stazione di linea della sessione Ordini di assemblaggio (tiasc2502m000) e il campo Stazione da rifornire non devono essere impostati su Completato o Chiuso. Tipo di stazione deve essere Stazione di linea. Tipo di sequenza lavori La sequenza lavori che si desidera utilizzare come base di calcolo per i tempi di consegna dei componenti di assemblaggio richiesti nel magazzino del reparto produzione. Sono disponibili le seguenti opzioni: Pianificato- Come base viene utilizzata la sequenza pianificata del lavoro nell'ordine di assemblaggio. Vengono cioè utilizzati i tempi pianificati dell'ordine stazione di linea per la stazione Stazione da rifornire per calcolare il tempo di consegna pianificato dei componenti richiesti, anche se al momento i tempi effettivi dell'ordine sono diversi da quelli pianificati. Effettivo- Come base viene utilizzata la sequenza effettiva del lavoro nell'ordine di assemblaggio. Se si utilizza un flusso di lavoro attivato da processo, la sessione corrente viene eseguita, ad esempio, quando l'ordine stazione di linea per la stazione Stazione di attivazione fornitura è riportato come Completato. ERP LN rileva quindi le eventuali differenze tra i tempi effettivi e i tempi pianificati dell'ordine stazione di linea e ne tiene conto durante il calcolo del tempo di consegna pianificato dei componenti richiesti. Nota La sequenza effettiva può essere utilizzata come base se i componenti sono ordinati mediante il sistema di fornitura SILS. Genera Scegliere questo comando per generare i dati di trasferimento (messaggi). Messaggi Scegliere questo comando per visualizzare messaggi di errore relativi, ad esempio, a ordini stazione di linea i cui fabbisogni non sono stati scaricati a consuntivo o a trasferimenti di semilavorati che non possono essere creati. |