| # Caratteristiche variabili dei lotti Le caratteristiche variabili dei lotti si riferiscono solo a determinati lotti. Esempi di caratteristiche variabili dei lotti sono i dati riguardanti il processo di produzione, l'ispezione o gli standard di qualità. È possibile assegnare un valore a ciascuna caratteristica di ogni lotto. Impostazione delle caratteristiche variabili dei lotti Per impostare le caratteristiche variabili dei lotti, procedere come indicato di seguito: Definire tutte le possibili caratteristiche dei lotti nella sessione Caratteristiche variabili lotti (whltc2100m000). Specificare le caratteristiche salienti per un determinato articolo nella sessione Articolo - Caratteristiche variabili lotti (whltc2110m000). Assegnazione dei valori alle caratteristiche dei lotti Per assegnare un valore a una caratteristica di uno specifico lotto, utilizzare la sessione Articolo - Lotto - Valori caratteristiche variabili lotti (whltc2120m000). Esempio Nella tabella riportata di seguito sono indicate numerose caratteristiche variabili dei lotti.
Caratteristiche variabili lotti (whltc2100m000)
Caratteristiche variabili lotti | Descrizione
--- | ---
KM3 | N. di strati di vernice
KM4 | Densità (kg/L)
COL | Colore
CL | Classe qualità
PED | Data scadenza prodotto
Nella tabella riportata di seguito vengono illustrati i valori delle caratteristiche di un determinato lotto.
Articolo - Lotto - Valori caratteristiche variabili lotti (whltc2120m000)
Articolo = DBO-56
Lotto = 2006-B000023
Caratteristica | Valore caratteristica lotto
--- | ---
KM3 | N. di strati di vernice | 4
CL | Classe qualità | A+
Dopo aver definito le caratteristiche variabili del lotto, è possibile assegnarle agli articoli e/o ai lotti nella sessione Articolo - Caratteristiche variabili lotti (whltc2110m000). Argomenti correlati Gestione per lotti Utilizzo dei lotti |