| # Esecuzione RRP, panoramica Se si esegue una simulazione degli ordini tramite la sessione Generazione pianificazione ordini (cprrp1210m000), ERP LN si attiene alla procedura indicata di seguito per lo scenario specificato e per il livello del piano. Determinazione del set di articoli da simulare Determinazione della sequenza di pianificazione degli articoli Simulazione degli articoli uno alla volta 1. Determinazione del set di articoli da simulare È possibile specificare un intervallo di articoli nella sessione Generazione pianificazione ordini (cprrp1210m000). Se si utilizza la sessione Generazione pianificazione ordini (Articolo) (cprrp1220m000), è possibile specificare un solo articolo. È possibile ridurre il numero di articoli selezionati facendo clic sulla casella di controllo Esegui pianificazione variazione netta. Per ulteriori informazioni, consultare Simulazioni di variazione netta. È possibile estendere la selezione degli articoli selezionando una o entrambe le caselle di controllo riportate di seguito: Utilizza selezione articoli dal basso verso l'alto Utilizza selezione articoli dall'alto verso il basso Per ulteriori informazioni su queste caselle di controllo, consultare Esecuzione RRP, selezione articoli. 2. Determinazione della sequenza di pianificazione degli articoli ERP LN ordina gli articoli per numero di fase di pianificazione ordini, in modo che i prodotti finali vengono pianificati prima dei rispettivi componenti. Per ulteriori informazioni, vedere Sequenza di pianificazione e numeri di fase. ERP LN suddivide ciascun gruppo di articoli ai quali è associato lo stesso numero di fase in due sottogruppi: Il primo sottogruppo include tutti gli articoli utilizzati come materiale fino ad esaurimento o materiale alternativo. Il secondo sottogruppo include tutti gli articoli rimanenti. È necessario eseguire innanzitutto la pianificazione degli articoli definiti come materiali alternativi al fine di determinare l'ATP (Available-To-Promise) di tali articoli. Qualora nella successiva esecuzione RRP venga utilizzato un materiale fino a esaurimento anziché un materiale standard oppure un materiale alternativo per ovviare alla mancanza di scorte di materiale standard, i primi risultati di pianificazione relativi ai materiale alternativi non sono più corretti. In questo caso, ERP LN esegue automaticamente la ripianificazione dei materiali alternativi. 3. Simulazione degli articoli uno alla volta ERP LN pianifica ogni articolo in base all'ordine del numero di fase corrispondente. Vedere Esecuzione RRP, calcolo base per singolo articolo Argomenti correlati Pianificazione ordini, panoramica Esecuzione RRP, selezione articoli Esecuzione RRP, calcolo base per singolo articolo Sequenza di pianificazione e numeri di fase Simulazioni di variazione netta Materiali fino ad esaurimento e materiali alternativi in Enterprise Planning |