| # Linea di assemblaggio - Segmenti di linea (tiasl1541m000) Utilizzare questa sessione per definire e visualizzare la sequenza di segmenti per una linea di assemblaggio. Opzioni del menu appropriato Con il segmento selezionato come predefinito è possibile avviare le seguenti sessioni: Simulazione e creazione sequenze linea (tiasl4200m000) Segmento di linea - Stazioni (tiasl1550m000) Segmento di linea - Sequenza linea (tiasl4500m000) Segmenti di linea (tiasl1540m000) Argomenti correlati Controllo assemblaggio (ASC) - Panoramica Sequenziamento per linea e tipi di regole in Controllo assemblaggio (ASC) Linea di assemblaggio Set di stazioni di linea consecutive in cui vengono prodotti articoli FAS (Final Assembly Schedule). Gli articoli da produrre passano da una stazione di linea a un'altra e in corrispondenza di ciascuna di esse vengono sottoposti a varie operazioni. Una linea di assemblaggio è suddivisa in segmenti di linea separati da buffer. Una linea di assemblaggio può essere una linea principale o una linea di fornitura. Segmento di linea Set di centri di lavoro consecutivi in una linea di assemblaggio, compresi tra due buffer. Il primo buffer rappresenta l'inizio del segmento, mentre il buffer successivo rappresenta la prima parte del segmento che segue. Segmento di linea successivo Set di centri di lavoro consecutivi in una linea di assemblaggio, compresi tra due buffer. Il primo buffer rappresenta l'inizio del segmento, mentre il buffer successivo rappresenta la prima parte del segmento che segue. Segmento di linea successivo Set di centri di lavoro consecutivi in una linea di assemblaggio, compresi tra due buffer. Il primo buffer rappresenta l'inizio del segmento, mentre il buffer successivo rappresenta la prima parte del segmento che segue. Linea di assemblaggio segmento successivo La linea di assemblaggio del Segmento di linea successivo. Non è possibile collegare un segmento di linea a più segmenti di linea della stessa linea di assemblaggio. Soltanto l'ultimo segmento di linea della linea di fornitura può essere collegato a più segmenti successivi in linee di assemblaggio diverse. Per ulteriori informazioni, consultare Collegamento di una linea di fornitura a più linee padre (struttura di linee di assemblaggio divergenti) Selezione delle linee di assemblaggio - Parametro Dipendente da configurazione Sincronizzazione di una linea di fornitura con più linee padre Tempo di trasporto per linee di assemblaggio collegate Simula e crea sequenze linea... Scegliere questo comando per avviare la sessione Linea di assemblaggio - Segmenti di linea (tiasl1541m000). Stazioni Scegliere questo comando per avviare la sessione Segmento di linea - Stazioni (tiasl1550m000). Sequenza linea Scegliere questo comando per avviare la sessione Segmento di linea - Sequenza linea (tiasl4500m000). Segmento di linea Scegliere questo comando per avviare la sessione Segmenti di linea (tiasl1540m000). |