| # Ordini di assemblaggio (tiasc2502m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare gli ordini di assemblaggio. Dal menu appropriato è possibile avviare le seguenti sessioni: Spostamento ordine di assemblaggio (tiasl3210m000) Chiusura ordini di assemblaggio (tiasc7210m000) Ricomposizione linea (tiasl3220m000) Verifica scorte (tiasc2240m000) Ordine di assemblaggio - Stime semilavorati (tiasc7500m000) Ordine di assemblaggio - Ordini stazione di linea (tiasc2510m000) Articolo finale con num. serie - Intest. Struttura originale (timfc0110m000) Eliminazione dati ASC dipendenti da stato (tiasl1200m000) Ordine di assemblaggio - Motivi blocco (tiasc2103m000) Fare doppio clic su una riga per avviare la sessione di dettagli Ordine di assemblaggio (tiasc2100s000). Se si desidera visualizzare gli stessi dati ordinati in base alla linea di assemblaggio, utilizzare la sessione Linea di assemblaggio - Composizione (tiasc2501m000). Argomenti correlati Controllo assemblaggio (ASC) - Panoramica Sequenziamento per linea e tipi di regole in Controllo assemblaggio (ASC) Ordini di assemblaggio Ordine di assemblaggio Ordine emesso per assemblare un prodotto in una o più linee di assemblaggio. Sito ordine padre Se si utilizza un ambiente di produzione multisito, il sito dell'ordine padre è quello da cui deriva l'ordine di assemblaggio in questione. Argomenti correlati Collegamento di una linea di fornitura a più linee padre (struttura di linee di assemblaggio divergenti) Selezione delle linee di assemblaggio - Parametro Dipendente da configurazione Sincronizzazione di una linea di fornitura con più linee padre Tempo di trasporto per linee di assemblaggio collegate Numero ordine padre Se si utilizza un ambiente di produzione multisito, l'ordine di un altro sito per il quale l'ordine di assemblaggio in questione sta producendo un assemblaggio secondario. L'ordine padre è allocato alla linea principale, mentre l'ordine figlio (nella sessione corrente) è allocato alla linea di fornitura. Una linea di fornitura può a sua volta disporre di un'altra linea di fornitura. Il quadro precedente risulta quindi più complesso anche se il principio di base è lo stesso. Argomenti correlati Collegamento di una linea di fornitura a più linee padre (struttura di linee di assemblaggio divergenti) Selezione delle linee di assemblaggio - Parametro Dipendente da configurazione Sincronizzazione di una linea di fornitura con più linee padre Tempo di trasporto per linee di assemblaggio collegate Linea di assemblaggio padre La linea di assemblaggio padre a cui deve essere consegnato l'assemblato intermedio prodotto da questo ordine di assemblaggio. Esempio: la linea di assemblaggio padre viene utilizzata nella gestione del trasferimento dei semilavorati interaziendali se la linea di fornitura effettua la fornitura per più righe padre. Per ulteriori informazioni, consultare Collegamento di una linea di fornitura a più linee padre (struttura di linee di assemblaggio divergenti) Selezione delle linee di assemblaggio - Parametro Dipendente da configurazione Sincronizzazione di una linea di fornitura con più linee padre Tempo di trasporto per linee di assemblaggio collegate Articolo L'articolo generico o l'articolo prodotto il cui campo Origine fornitura predefinita è impostato su Assemblaggio. Linea di assemblaggio Set di stazioni di linea consecutive in cui vengono prodotti articoli FAS (Final Assembly Schedule). Gli articoli da produrre passano da una stazione di linea a un'altra e in corrispondenza di ciascuna di esse vengono sottoposti a varie operazioni. Una linea di assemblaggio è suddivisa in segmenti di linea separati da buffer. Una linea di assemblaggio può essere una linea principale o una linea di fornitura. Data di inizio assemblaggio La data pianificata per l'inizio della produzione dell'ordine di assemblaggio. Data di uscita linea pianificata La data pianificata per il completamento della produzione. Stato ordine di assemblaggio Lo stato dell'ordine di assemblaggio. Sono disponibili i seguenti stati: Pianificato In sequenza In corso Completato Chiuso Bloccato Quando in Controllo assemblaggio vengono specificati i motivi di blocco dell'ordine di assemblaggio, tale ordine viene bloccato e ne viene impedita l'esecuzione. Se l'ordine di assemblaggio è stato bloccato, la casella di controllo presente in questo campo è selezionata. In caso contrario, la casella di controllo è deselezionata. Sposta ordine di assemblaggio... Scegliere questo comando per avviare la sessione Spostamento ordine di assemblaggio (tiasl3210m000). Chiudi ordini di assemblaggio... Scegliere questo comando per avviare la sessione Chiusura ordini di assemblaggio (tiasc7210m000). Ricomponi linea di assemblaggio... Scegliere questo comando per avviare la sessione Ricomposizione linea (tiasl3220m000). Verifica scorte... Esegue lo zoom nella sessione Verifica scorte (tiasc2240m000) per creare un elenco di scorte mancanti per i componenti di assemblaggio. Questa sessione può essere utilizzata anche per generare un elenco di ordini bloccati. Ordini stazione di linea Scegliere questo comando per avviare la sessione Ordine di assemblaggio - Ordini stazione di linea (tiasc2510m000). Stime semilavorati Scegliere questo comando per avviare la sessione Ordine di assemblaggio - Stime semilavorati (tiasc7500m000). Struttura originale Scegliere questo comando per avviare la sessione Articolo finale con num. serie - Intest. Struttura originale (timfc0110m000). Elimina dati ASC dipendenti da stato... Scegliere questo comando per avviare la sessione Eliminazione dati ASC dipendenti da stato (tiasl1200m000). Nessun argomento della Guida associato a questo elemento. Ordine di assemblaggio - Motivi blocco Scegliere questo comando per avviare la sessione Ordine di assemblaggio - Motivi blocco (tiasc2103m000). Nessun argomento della Guida associato a questo elemento. Ordini di magazzino Avvia la sessione Ordine di magazzino (whinh2100m100). Ordine di magazzino - Panoramica stato Avvia la sessione Panoramica stato riga ordine di ingresso (whinh2119m000). |