| # Storico righe ordini di ispezione (qmptc3506m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe ordine per un specifico ordine di ispezione eseguito in precedenza. La sessione di dettagli consente di visualizzare i dettagli relativi alle righe ordine. Argomenti correlati Ispezioni standard Ordine di ispezione Ordine utilizzato per strutturare l'ispezione di prodotti acquistati, prodotti o venduti. Riga Il numero di riga che identifica la riga ordine di ispezione. Elemento caratteristico Parte di un articolo. Le specifiche di un bullone possono ad esempio essere testa e filettatura. Una specifica può presentare una o più caratteristiche, quali diametro e lunghezza nel caso di una testa e diametro e colore nel caso di una filettatura. Caratteristica Riferimento a una determinata qualità o nota distintiva di un articolo oppure di una parte o un componente di un articolo, ad esempio diametro, lunghezza o peso. Tipo di caratteristica Il tipo di valore misurato. Unità di misura caratteristica Unità, ad esempio metri o chilogrammi, in cui viene espressa la caratteristica di un articolo. Nota Se è stato inserito Frazione o Intero nel campo Tipo di caratteristica, è obbligatorio specificare un valore nel campo Unità di misura caratteristica. Se è stato inserito Opzione, è possibile non specificare il campo Unità di misura caratteristica. Caratteristica per algoritmo Se la casella di controllo è selezionata, la caratteristica viene utilizzata come variabile o costante nell'algoritmo di un'altra caratteristica. Set opzioni Gruppo dei possibili valori di una caratteristica. Per ogni valore (opzione), è possibile indicare se è accettabile o meno. Le opzioni Blu e Rosso costituiscono un set di opzioni. Esempio
Caratteristica | Valore pH
Test | Test Litmus
Opzioni | Blu = accettabile
Rosso = non accettabile
Metodo Il tipo di valore della caratteristica o la modalità con cui quest'ultimo viene calcolato. Algoritmo Espressione utilizzata per calcolare una caratteristica tramite altre variabili o caratteristiche fisse. Nota È possibile inserire dati nel campo Algoritmo solo se il campo Metodo è stato impostato su Algoritmo. Inserire il nome dell'algoritmo utilizzato per il calcolo della caratteristica. Data di inizio effettiva La data di immissione dei primi dati della riga ordine di ispezione. Questa data viene aggiornata nelle sessioni Campione - Dati test (qmptc1115m000) e Campione - Dati test per Numero di serie (qmptc1116m000) e non è possibile modificarla. Data di completamento effettiva La data in cui l'ispezione viene riportata come completata. Questa data viene aggiornata nella sessione Completa/Elabora ordini di ispezione (qmptc1202m000) e non è possibile modificarla. Test Esame o verifica effettuata su una caratteristica. È possibile collegare uno o più test a una caratteristica. Area di test Ubicazione fisica in cui hanno luogo i test. Test distruttivo Se la casella di controllo è selezionata, il test è di tipo distruttivo e non è più possibile utilizzare l'articolo dopo il test. Se la casella di controllo non è selezionata, il test è di tipo non distruttivo ed è ancora possibile utilizzare l'articolo dopo il test. Tipo di risultato Il tipo di risultato riportato all'utente. Unità di misura test Unità utilizzata per l'esecuzione del test, ad esempio metro, litro o chilogrammo. Nota L'unità di misura della caratteristica è il valore predefinito. È necessario che l'unità di misura del test e l'unità di misura della caratteristica presentino la stessa quantità fisica. Standard test Lo standard normalmente utilizzato per il test, ad esempio uno standard DIN. Competenza Esperienza o competenza richiesta a un tecnico per eseguire determinate attività, ad esempio la conoscenza dell'elettronica, di attrezzature particolari e così via. Impiegato La persona che esegue il test sulla caratteristica. Strumento Lo strumento predefinito utilizzato per la misurazione della caratteristica. Valore fisso caratteristica Il valore di una costante, ovvero una caratteristica fissa, utilizzato negli algoritmi. Ad esempio: Caratteristica Gravità Valore fisso caratteristica 13,4 Nota È possibile utilizzare questo campo solo se il campo Metodo è impostato su Fisso. Se il campo Tipo di caratteristica è impostato su Intero, il valore fisso della caratteristica viene arrotondato per eccesso al numero intero più prossimo.
Esempio
Inserimento utente | Valore arrotondato
5 | 11
4 | 10
6 | 11
Standard caratteristiche Lo standard normalmente utilizzato per le caratteristiche. Questo campo ha valore informativo. Per le caratteristiche viene ad esempio utilizzato uno DIN standard o uno standard ISO. Valore normale Il valore normale indica la qualità desiderata per la caratteristica, espressa nell'unità di misura della caratteristica. Nota Non è possibile utilizzare questo campo se si inserisce Fisso nel campo Metodo o se si inserisce Opzione nel campo Tipo di caratteristica. Valore normale Il valore normale indica la qualità desiderata per la caratteristica, espressa nell'unità di misura della caratteristica. Nota Non è possibile utilizzare questo campo se si inserisce Fisso nel campo Metodo o se si inserisce Opzione nel campo Tipo di caratteristica. Limite superiore Il valore massimo della caratteristica, espresso nell'unità di misura della caratteristica, per il quale la qualità è accettabile. Nota È necessario che il valore del campo Limite superiore sia maggiore o uguale al valore del campo Valore normale. Limite superiore Quantità fisica in cui una merce o un articolo viene gestito. Una quantità di legno, ad esempio, può essere espressa come lunghezza utilizzando l'unità del metro o come volume utilizzando l'unità del metro cubo. Limite inferiore Il valore minimo della caratteristica, espresso nell'unità di misura della caratteristica, per il quale la qualità è accettabile. Nota È necessario che il valore del campo Limite inferiore sia minore o uguale al valore del campo Valore normale. Limite inferiore Digitare il valore minimo della caratteristica, espresso nell'unità di misura della caratteristica, per cui la qualità è accettabile. Nota È necessario che il valore del campo Limite inferiore sia minore o uguale al valore del campo Valore normale. |