| # Classi di configurazione (tcmcs0185m000) Utilizzare questa sessione per gestire le classi di configurazione. Se si utilizza ERP LN integrato con Supply Chain Scheduler, è possibile utilizzare classi di configurazione. È inoltre possibile utilizzare le classi di configurazione per la pianificazione con blocchi ordini. Argomenti correlati Nozioni di base sulle classi e sugli stati di attrezzaggio in ERP LN Definizione delle classi e degli stati di attrezzaggio Pianificazione dei blocchi di ordini Classe di configurazione Caratteristica di un articolo indicante la modalità con cui è necessario eseguire l'attrezzaggio di una macchina per la produzione dell'articolo. La classe di attrezzaggio determina il tempo di cambio tra due operazioni per una macchina o uno strumento. Una classe di attrezzaggio è costituita da una serie di stati di attrezzaggio. È possibile definire i tempi di cambio specifici in una matrice di stati di attrezzaggio. Esempio Due esempi di classi di attrezzaggio sono il colore e lo spessore. Se la classe di attrezzaggio è il colore, gli stati di attrezzaggio possono essere rosso, verde, bianco, nero e così via. Stati configurazione Fare clic per avviare la sessione Stati configurazione (tcmcs0186m000), nella quale è possibile definire gli stati di configurazione associati a una classe di configurazione. |