| # Indicatori di riferimento per Materiale stimato (ticst0106m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire degli indicatori di riferimento collegati al materiale stimato. Se un indicatore di riferimento è collegato a una riga distinta base, l'indicatore viene visualizzato automaticamente in questa sessione quando viene generato un ordine di produzione SFC. È anche possibile aggiungere nuovi indicatori di riferimento al materiale stimato. Nota Non è possibile definire degli indicatori di riferimento per righe distinta base di articoli fantasma. Argomenti correlati Panoramica degli indicatori di riferimento Procedura per il collegamento di indicatori di riferimento nella distinta base Procedura per il collegamento di indicatori di riferimento nella distinta base di progettazione Indicatori di riferimento e Modifiche multiple BOM Ordine di produzione Ordine per la produzione di una quantità specificata di un articolo entro una determinata data di consegna. Posizione Il numero della riga distinta base. Indicatore di riferimento Specifica la posizione in cui deve essere inserito un componente su un articolo, ad esempio il punto in cui deve essere montato un componente elettronico su un circuito stampato. Gli indicatori di riferimento spesso vengono utilizzati nel campo dell'elettronica e posso essere originati da una stazione CAD (Computer-Aided Design). Argomenti correlati Panoramica degli indicatori di riferimento Descrizione La descrizione dell'indicatore di riferimento. Può essere, ad esempio, un codice che esprime la posizione in cui è necessario montare un articolo componente. Quantità netta Il numero di articoli sulla riga materiale stimato al quale viene applicato l'indicatore di riferimento. Un indicatore di riferimento può essere applicato a uno o più articoli nella riga materiale stimato. Argomenti correlati Panoramica degli indicatori di riferimento Procedura per il collegamento di indicatori di riferimento nella distinta base Procedura per il collegamento di indicatori di riferimento nella distinta base di progettazione |