| # Materiali fino a esaurimento e alternativi (tibom0150m000) Utilizzare questa sessione per gestire i materiali fino a esaurimento e i materiali alternativi relativi ai materiali di una distinta base (BOM). Nota L'articolo alternativo deve essere un articolo non configurabile. Per ulteriori informazioni sull'approvvigionamento di articoli configurabili acquistati, vedere i seguenti argomenti: Approvvigionamento di articoli configurati in Controllo assemblaggio - Impostazione dei dati principali Approvvigionamento di articoli configurati in Controllo assemblaggio - Impostazione della distinta base Varianti di prodotto - Articoli configurabili acquistati Per modificare la priorità assegnata a un materiale alternativo, selezionare la riga corrispondente e scegliere Aumenta livello priorità oppure Abbassa livello priorità. Argomenti correlati Utilizzo fino a esaurimento di scorte rimanenti di articoli obsoleti Materiali alternativi presenti in distinte base Definizione di materiali alternativi Articolo principale L'articolo principale di cui si desidera gestire l'articolo fino a esaurimento o gli articoli alternativi. Posizione distinta base Il numero di posizione della distinta base per il componente. Numero sequenza Il numero di sequenza della distinta base è una suddivisione del numero di posizione della distinta base dell'articolo componente. Materiale L'articolo componente che fa parte dell'articolo prodotto, ovvero il materiale standard. Alternativo L'identificazione del record del materiale alternativo. Priorità alternativa Consente di specificare il materiale alternativo che ERP LN selezionerà per primo. Valori consentiti Utilizzo fino ad esaurimento Un materiale obsoleto ( materiale fino a esaurimento) che deve essere utilizzato per primo fino a esaurimento. 1 Il materiale alternativo che verrà selezionato se le scorte del materiale standard e del materiale fino a esaurimento eventualmente presente non sono sufficienti. 2 Il materiale alternativo che verrà selezionato se le scorte del materiale standard, del primo materiale alternativo e del materiale fino a esaurimento eventualmente presente non sono sufficienti. 3, 4, 5, ... Materiali alternativi con priorità inferiore. 9 Il materiale alternativo con la priorità più bassa. Argomenti correlati Ricerca di materiali alternativi Materiale alternativo Il materiale alternativo. Nota L'articolo alternativo deve essere un articolo non configurabile. Per ulteriori informazioni sull'approvvigionamento di articoli configurabili acquistati, vedere i seguenti argomenti: Approvvigionamento di articoli configurati in Controllo assemblaggio - Impostazione dei dati principali Approvvigionamento di articoli configurati in Controllo assemblaggio - Impostazione della distinta base Varianti di prodotto - Articoli configurabili acquistati Valori consentiti Se l'articolo è un articolo di progetto, il progetto deve essere uguale a quello dell'articolo principale. Prima data ordine consentita Il valore del campo Prima data ordine consentita nella sessione Articoli - Ordinazione (tcibd2500m000) o quello del campo omonimo nella sessione Magazzino - Articolo (whwmd2510m000), a seconda di quale è valido tra i due valori. L'impostazione del campo Utilizza dati ordinazione articolo della sessione Magazzino - Articolo (whwmd2510m000) determina se il parametro viene definito per tutti i magazzini o per un magazzino specifico. Se la casella di controllo Utilizza dati ordinazione articolo è selezionata, verrà utilizzato il valore generale del campo Prima data ordine consentita. In caso contrario, nel campo Prima data ordine consentita sarà possibile definire un valore specifico di un magazzino. ERP LN verifica la prima data ordine consentita per il magazzino collegato alla riga distinta base. Ult. data ord. consent. Il valore del campo Ultima data ordine consentita nella sessione Articoli - Ordinazione (tcibd2500m000) o quello del campo omonimo nella sessione Magazzino - Articolo (whwmd2510m000), a seconda di quale è valido tra i due valori. Queste informazioni vengono visualizzate solo per i materiali fino a esaurimento e non per i materiali alternativi con priorità più bassa. L'impostazione del campo Utilizza dati ordinazione articolo della sessione Magazzino - Articolo (whwmd2510m000) determina se il parametro viene definito per tutti i magazzini o per un magazzino specifico. Se la casella di controllo Utilizza dati ordinazione articolo è selezionata, verrà utilizzato il valore generale del campo Ultima data ordine consentita. In caso contrario, nel campo Ultima data ordine consentita sarà possibile definire un valore specifico di un magazzino. ERP LN verifica l'ultima data ordine consentita per il magazzino collegato alla riga distinta base. Aumenta livello priorità Sposta la riga materiale alternativo selezionata a un livello di priorità superiore. Abbassa livello priorità Sposta la riga materiale alternativo selezionata a un livello di priorità inferiore. Copia articolo in materiali alternativi Avvia la sessione Copia articolo in materiali alternativi (tibom0250m000). Verif. art. alt. defin. per righe BOM con mat. fino a esaur. Avvia la sessione Verif. art. alt. defin. per righe BOM con mat. fino a esaur. (tibom0251m000). Rimozione mater. utilizzati fino a esaurim. da mater. altern. Avvia la sessione Rimozione mater. utilizzati fino a esaurim. da mater. altern. (tibom0252m000). |