| # Esempi di resa Esempio 1 Solo il 98% di lampadine prodotte funziona correttamente, pertanto la resa è pari al 98%. Per produrre 1000 lampadine funzionanti, è necessario pianificare 1020 lampadine (=1000/0,98). A tale scopo è possibile impostare la percentuale di resa al 98%. Il tipo di resa è Discreto. Quando l'operazione viene riportata come completata, è necessario registrare la quantità delle lampadine scartate. Esempio 2 Sei fili di acciaio vengono attorcigliati per produrre un cavo di acciaio. Il fabbisogno netto per 1000 iarde di cavo è di 6 x 1000 iarde di filo. Per effetto dell'attorcigliamento, 1000 iarde di filo consentono di ottenere soltanto 750 iarde di cavo. La resa è impostata sul 75%. Quando si riporta l'operazione come completata, non si deve riportare una quantità scartata di 6 x 250 iarde di cavo, poiché la resa è di tipo Continuo. Esempio 3 In un'operazione di miscelazione il peso totale di un prodotto risulta ridotto a causa dell'evaporazione. La resa riflette la quantità persa. La resa è di tipo Continuo. Argomenti correlati Resa |