| # Gestione del carico di lavoro, pianificazione all'indietro e in avanti Note generali relative ai metodi di pianificazione all'indietro e in avanti. Pianificazione all'indietro La pianificazione all'indietro consente di minimizzare i livelli delle scorte riducendo al minimo le consegne in anticipo, ma non sempre consente di generare un piano di produzione attuabile. Viene generato un report di ogni volume di produzione non pianificato. La pianificazione all'indietro risulta particolarmente utile nel caso di modelli di domanda stagionale. La pianificazione all'indietro ignora sempre i co-prodotti. Se è necessario prenderli in considerazione, utilizzare solo la pianificazione in avanti. Pianificazione in avanti La pianificazione in avanti consente di calcolare date di consegna attuabili. La pianificazione in avanti utilizza automaticamente le scorte di sicurezza. Combinazione La combinazione di pianificazione all'indietro e di pianificazione in avanti consente di livellare i picchi stagionali e di calcolare le date di consegna attuabili con una sola esecuzione. L'utilizzo di tale combinazione può richiedere tempi di calcolo più lunghi. Nota Se si utilizza la combinazione di pianificazione all'indietro e pianificazione in avanti, ERP LN esegue prima la pianificazione all'indietro e poi quella in avanti. Argomenti correlati Gestione del carico di lavoro, algoritmo di pianificazione |