| # Selezione delle linee di assemblaggio - Parametro Dipendente da configurazione È possibile utilizzare un sottoinsieme delle linee di fornitura per l'assemblaggio dell'articolo principale o dell'articolo finale. È possibile in effetti escludere dalla struttura di rete di linee di assemblaggio le linee di fornitura inutilizzate. È possibile definire come itinerario dell'assemblaggio di un articolo finale configurato un sottoinsieme delle linee di assemblaggio che appartengono a una struttura di linee di assemblaggio generica più ampia. Il ciclo di produzione si basa sulla struttura di prodotto dell'articolo finale o dell'articolo principale configurato. In uno scenario in cui un articolo finale configurato può utilizzare uno dei due possibili assemblati intermedi forniti da diverse linee di fornitura, una linea di fornitura o un itinerario appropriato viene selezionato in base alla struttura di prodotto dell'articolo finale o dell'articolo principale configurato. Nota Le operazioni e il materiale collegati al sottoinsieme selezionato di linee di assemblaggio sono inclusi nei dati degli ordini di assemblaggio. Le operazioni e il materiale collegati a linee di assemblaggio escluse non sono inclusi nei dati degli ordini di assemblaggio. Esempio
A | Articolo A che contiene l'articolo A1 o l'articolo A2, prodotto in M1
A1 | Articolo A1 prodotto dalla linea S1
A2 | Articolo A2 prodotto dalla linea S2
E1 | Modulo di progettazione numero uno
E2 | Modulo di progettazione numero due
E3 | Modulo di progettazione numero tre
M1 | Linea principale numero uno
S4 | Linea di fornitura per la linea principale M1
S1 | Linea di fornitura che fornisce l'articolo facoltativo A1 alla linea principale M1
S3 | Linea di fornitura per S1
X | L'articolo X è un pezzo di ricambio, anch'esso prodotto dalla linea S1
E4 | Modulo di progettazione numero quattro appartenente all'articolo X
100 | Numero di società 100
S2 | Linea di fornitura che fornisce l'articolo facoltativo A2 alle linee principali M1 e M2
M2 | Linea principale numero due
200 | Numero di società 200
B | Articolo B che contiene A2, prodotto in M2
In questo esempio, basato sulla struttura di prodotto generica, quando si configura l'articolo A, può fare parte della relativa struttura di prodotto l'articolo A1 oppure l'articolo A2. Non è possibile includere entrambi gli articoli A1 e A2 in una variante di prodotto per l'articolo A. Questo implica che può fare parte dei dati degli ordini di assemblaggio dell'articolo configurato A la linea di fornitura S1 (con tutte le relative linee di fornitura di sottolivello) oppure la linea di fornitura S2 (con tutte le relative linee di fornitura di sottolivello). Per l'assemblaggio dell'articolo B o dell'articolo X, non è necessario selezionare alcuna linea di fornitura poiché la struttura di prodotto generica indica un modello di linea di assemblaggio fissa. Indipendentemente dalla configurazione dell'articolo B o dell'articolo X, tutte le linee di assemblaggio della struttura di assemblaggio sono pertanto incluse e utilizzate per la produzione dell'articolo B o dell'articolo X. Nota L'articolo B non fa parte della struttura di prodotto generica dell'articolo A. Analogamente, l'articolo A non fa parte della struttura di prodotto generica dell'articolo B. L'articolo X non appartiene alla struttura di prodotto generica dell'articolo A o dell'articolo B. Analogamente, l'articolo A o l'articolo B non appartiene alla struttura di prodotto generica dell'articolo X. Definizione della linea di assemblaggio La linea di fornitura appropriata viene selezionata dal sistema, sulla base della struttura di prodotto dell'articolo finale configurato. Nell'esempio l'articolo finale configurato A può contenere l'articolo A1 o l'articolo A2 e pertanto è possibile selezionare la linea di fornitura S1 o S2. Importante! Una linea di fornitura può essere selezionata soltanto se la casella di controllo Dipendente da configurazione della sessione Linee di assemblaggio (tiasl1530m000) è selezionata. Nota Se una linea di assemblaggio è la linea di assemblaggio finale in un modello di assemblaggio, il parametro Dipendente da configurazione non viene considerato, poiché una linea di assemblaggio finale non può mai essere esclusa dai dati degli ordini di assemblaggio. Importante! Se si modifica il parametro Dipendente da configurazione di una linea di assemblaggio con stato Reso effettivo, lo stato della linea non viene reimpostato su Modificato e gli ordini di assemblaggio esistenti non subiscono modifiche. La modifica del parametro ha effetto sulla generazione della struttura di linee di assemblaggio per varianti di prodotto modificate o appena create oppure per strutture di prodotti. Vengono riportate di seguito le impostazioni del parametro Dipendente da configurazione rispetto alle linee di fornitura dell'articolo A nell'esempio:
linea di assemblaggio | Impostazione Dipendente da configurazione
--- | ---
M1 | No (linea di assemblaggio finale per l'articolo A configurabile)
M2 | No (linea di assemblaggio finale per l'articolo B configurabile)
S1 | Sì (per l'articolo A, la linea S1 è facoltativa) (per l'articolo X è una linea di assemblaggio finale e non può essere esclusa)
S2 | Sì (per l'articolo A, la linea S2 è facoltativa) (per l'articolo B è una linea fissa e non può essere esclusa)
S3 | No (dipende da S1. Se S1 è inclusa o esclusa, S3 viene rispettivamente inclusa o esclusa automaticamente)
S4 | No (linea fissa per l'articolo configurabile A)
Struttura di prodotto e linea di fornitura Nell'ambito della definizione della struttura di prodotto, l'esclusione della linea di assemblaggio non si basa soltanto sul parametro Dipendente da configurazione, ma dipende anche dai seguenti fattori: È necessario definire una relazione tra l'articolo assemblato nella linea di fornitura e la linea di fornitura. L'articolo assemblato nella linea di fornitura deve essere definito nella struttura di prodotto generica dell'articolo finale assemblato. Nota È possibile utilizzare la sessione Articolo configurabile - Linea di assemblaggio (tiapl2500m000) per definire la relazione tra l'articolo assemblato nella linea di fornitura e la linea di fornitura. Per la struttura di prodotto generica dell'articolo configurabile A di questo esempio, è necessario definire le seguenti relazioni:
Articolo configurabile | linea di assemblaggio
--- | ---
Articolo A | M1
Articolo A1 | S1
Articolo A2 | S2
Benché nell'esempio la selezione della linea di fornitura non si applichi agli articoli configurabili B e X, è necessario definire le seguenti relazioni per determinare correttamente i dati degli ordini di assemblaggio per tali articoli:
Articolo configurabile | linea di assemblaggio
--- | ---
Articolo B | M2
Articolo X | S1
Argomenti correlati Collegamento di una linea di fornitura a più linee padre (struttura di linee di assemblaggio divergenti) Sincronizzazione di una linea di fornitura con più linee padre Tempo di trasporto per linee di assemblaggio collegate |