| # Distinta base e operazioni assemblaggio (tiapl2120s000) Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire i componenti di assemblaggio, le operazioni e le stazioni di linea necessari per uno specifico modulo di progettazione. In ERP LN lo schema relativo a componenti e operazioni viene fornito da un'origine esterna. Di conseguenza, la casella di controllo Operazioni e componenti di assemblaggio esterni della sessione Parametri Pianificazione assemblaggio (tiapl0100s000) può risultare soltanto selezionata. Non è quindi possibile modificare i dati della sessione corrente, tranne quando si opera in Modalità test e la società corrente è definita come società principale. Se si modificano i dati presenti nella sessione corrente, è necessario elaborare le modifiche nei fabbisogni di componenti di assemblaggio di Pianificazione aziendale esistenti e negli ordini di assemblaggio esistenti. Per elaborare tali modifiche, è necessario eseguire le seguenti sessioni: Calcolo fabbisogni componenti assemblaggio (tiapl2221m000) o Calcolo fabbisogni componenti assemblaggio (Bshell multiple) (tiapl2222m000) Aggiornamento e blocco ordini di assemblaggio (tiapl3203m000) o Aggiornamento e blocco ordini di assemblaggio (Bshell multiple) (tiapl3204m000) Nota In queste sessioni è possibile elaborare le modifiche soltanto in determinate condizioni. Argomenti correlati Pianificazione assemblaggio - Panoramica Modulo di progettazione Il codice del modulo di progettazione per cui vengono visualizzati i componenti di assemblaggio e le operazioni nella sessione corrente. Numero posizione Il numero di posizione della riga in cui è riportato lo schema per i componenti di assemblaggio e le operazioni della sessione corrente. Per impostazione predefinita, ERP LN visualizza l'ultimo numero di posizione utilizzato più 10. In questo modo viene definita la sequenza 10, 20, 30 e così via. La numerazione delle posizioni non è soggetta a limitazioni. Numero sequenza Il numero di sequenza rappresenta una parte del numero di posizione. È possibile utilizzare i numeri di sequenza per creare una variante di un record, ad esempio un record con un'altra data di riferimento o un'eccezione. Data di validità La data in cui le informazioni visualizzate, ad esempio il componente di assemblaggio, la quantità e così via, diventano valide per il modulo di progettazione selezionato. Nota La sovrapposizione delle date di validità è consentita. È necessario che la data specificata nel campo Data di validità sia precedente a quella visualizzata nel campo Data di scadenza. Se viene utilizzata un'eccezione, le informazioni sono valide se sono validi sia l'intervallo di date sia l'eccezione. Data di scadenza La data fino a cui le informazioni visualizzate, ad esempio il componente di assemblaggio, la quantità e così via, sono valide per il modulo di progettazione selezionato. Nota La sovrapposizione delle date di validità è consentita. È necessario che la data specificata nel campo Data di validità sia precedente a quella visualizzata nel campo Data di scadenza. Se viene utilizzata un'eccezione, le informazioni sono valide se sono validi sia l'intervallo di date sia l'eccezione. Configurazione standard Se la casella di controllo è selezionata, le informazioni visualizzate faranno parte della configurazione standard. La configurazione standard definisce i componenti di assemblaggio, le operazioni e così via che devono sempre essere utilizzati per il modulo di progettazione in oggetto, a meno che tale configurazione non sia annullata da un'eccezione. Argomenti correlati Eccezioni per identificatori di configurazione Eccezioni presenti Se la casella di controllo è selezionata, alle informazioni visualizzate verrà collegata un'eccezione. Non è possibile selezionare o deselezionare questa casella di controllo, ma è invece necessario selezionare un'eccezione nella sessione Eccezioni (tcuef0105m000). Scegliere Eccezioni per eseguire lo zoom in tale sessione. Se questa casella di controllo non è selezionata, la casella di controllo Configurazione standard risulterà selezionata. Argomenti correlati Eccezioni per identificatori di configurazione Componente assemblaggio Il componente di assemblaggio utilizzato per il modulo di progettazione selezionato. Per il componente di assemblaggio sono valide le condizioni riportate di seguito: Il valore del campo Tipo di articolo deve essere Prodotto o Acquistato. I dati di pianificazione degli articoli devono essere presenti. Per ulteriori informazioni su questi dati, vedere Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000). Revisione La revisione del componente di assemblaggio. Quantità netta Il numero di componenti di assemblaggio necessari per il modulo selezionato. Nota Il valore zero (0) non è consentito. Unità Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Stampa su documento ordine Se la casella di controllo è selezionata, il componente di assemblaggio viene stampato nelle istruzioni di lavoro. Collegamento a EDM Se la casella di controllo è selezionata, la distinta base di assemblaggio è collegata a una distinta base di progettazione. Scorte di reparto Se la casella di controllo è selezionata, il componente di assemblaggio è un articolo di tipo scorte di reparto. Le scorte di reparto sono articoli economici e di piccole dimensioni, ad esempio viti, utilizzati spesso nel reparto produzione. Poiché non sono inclusi nel contenuto dell'ordine, per tali articoli non vengono eseguite transazioni, quali lo scarico a consuntivo. Gli articoli di tipo scorte di reparto, inoltre, non vengono presi in considerazione nel calcolo dei fabbisogni di componenti di assemblaggio. Tuttavia, pur non essendo oggetto di transazioni, se vengono stampate sui documenti ordine (istruzioni di lavoro), le scorte di reparto vengono gestite come parte del contenuto dell'ordine. I componenti di assemblaggio vengono stampati nel documento dell'ordine se la casella di controllo Stampa su documento ordine della sessione corrente è selezionata. È possibile immagazzinare gli articoli come scorte di reparto se si verifica quanto indicato di seguito: I costi di immobilizzo scorte associati agli articoli sono bassi. Gli articoli sono presenti nel reparto produzione. Non è possibile immettere manualmente i prelievi. Nota L'unico sistema di fornitura disponibile per gli articoli di tipo scorte di reparto è KANBAN. È possibile selezionare il sistema di fornitura nella scheda Fornitura linea della sessione Magazzino - Articolo (whwmd2510m000). Testo Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo per questa riga distinta base. Operazione Il codice dell'operazione necessaria per il modulo di progettazione selezionato. Linea di assemblaggio Il codice della linea di assemblaggio per cui è necessario il componente di assemblaggio e in cui viene eseguita l'operazione. È necessario che la linea di assemblaggio sia presente nella società dello schema per componenti di assemblaggio. Segmento di linea Il codice del segmento di linea per cui è necessario il componente di assemblaggio e in cui viene eseguita l'operazione. Stazione di linea Il codice della stazione di linea per cui è necessario il componente di assemblaggio e in cui viene eseguita l'operazione. Eccezioni Avvia la sessione Eccezioni (tcuef0105m000). |