| # Stati configurazione (tcmcs0186m000) Utilizzare questa sessione per gestire gli stati di configurazione. Se si utilizza ERP LN integrato con Supply Chain Scheduler, è possibile utilizzare stati di configurazione. È inoltre possibile utilizzare gli stati di configurazione per la pianificazione con blocchi ordini. Sequenza di pianificazione Nella sessione Generazione pianificazione blocco ordini (tisfc0251m000), i blocchi ordini appena creati vengono ordinati in base al valore del campo Sequenza pianificazione. Se il campo Sequenza pianificazione viene lasciato vuoto in relazione a uno stato di configurazione, il processo di pianificazione con blocchi ordini colloca lo stato di configurazione nell'ultima posizione della sequenza. Esempio Si supponga di aver definito gli stati di configurazione seguenti:
Stato configurazione | Sequenza pianificazione
Miscela personalizzata |
Giallo chiaro | 20
Marrone scuro | 10
Bianco | 30
I blocchi ordini verranno ordinati secondo la modalità riportata di seguito: Blocco ordini relativo allo stato configurazione Marrone scuro ( Sequenza pianificazione = 10) Blocco ordini relativo allo stato configurazione Giallo chiaro ( Sequenza pianificazione = 20) Blocco ordini relativo allo stato configurazione Bianco ( Sequenza pianificazione = 30) Blocco ordini relativo allo stato configurazione Miscela personalizzata ( Sequenza pianificazione = non definito) Argomenti correlati Nozioni di base sulle classi e sugli stati di attrezzaggio in ERP LN Definizione delle classi e degli stati di attrezzaggio Pianificazione dei blocchi di ordini Classe di configurazione Caratteristica di un articolo indicante la modalità con cui è necessario eseguire l'attrezzaggio di una macchina per la produzione dell'articolo. La classe di attrezzaggio determina il tempo di cambio tra due operazioni per una macchina o uno strumento. Una classe di attrezzaggio è costituita da una serie di stati di attrezzaggio. È possibile definire i tempi di cambio specifici in una matrice di stati di attrezzaggio. Esempio Due esempi di classi di attrezzaggio sono il colore e lo spessore. Se la classe di attrezzaggio è il colore, gli stati di attrezzaggio possono essere rosso, verde, bianco, nero e così via. Stato configurazione Caratteristica di un articolo collegata a un'operazione. In base agli stati di attrezzaggio di due operazioni successive, il cambio di una macchina può richiedere tempi più o meno lunghi. Una classe di attrezzaggio è costituita da una serie di stati di attrezzaggio. Esempio Se la classe di attrezzaggio è il colore, gli stati di attrezzaggio possono essere rosso, verde, bianco, nero e così via. Sequenza pianificazione Il numero di sequenza utilizzato nella sessione Generazione pianificazione blocco ordini (tisfc0251m000) per ordinare la sequenza di blocchi ordini. Se il campo viene lasciato vuoto, il processo di pianificazione dei blocchi ordini colloca questo stato di configurazione nell'ultima posizione della sequenza. |